Pset_ProtectiveDeviceTrippingUnitTypeThermal

BACnet MVD

#### 7.4.4.60 Pset_ProtectiveDeviceTrippingUnitTypeThermal

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDeviceTrippingUnit / THERMAL

Natural language names

| Protective Device Tripping Unit Type Thermal

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

ThermalTrippingUnitType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ThermalTrippingUnitType

| Thermal Tripping Unit Type | A list of the available types of thermal tripping unit from which that required may be selected.
| サーマルトリップ装置タイプ | 選択を必要とするときのためのサーマルトリップ装置の選択リスト。

I1

P_SINGLEVALUE / IfcReal

| I1 | The (thermal) lower testing current limit in [x In], indicating that for currents lower than I1, the tripping time shall be longer than the associated tripping time, T2.
| I1 | サーマルの低試験電流限界値を [x In]、電流は I1　よりも低い値を示す。トリップ時間は関連する T2 の時間よりも長い。

I2

P_SINGLEVALUE / IfcReal

| I2 | The (thermal) upper testing current limit in [x In], indicating that for currents larger than I2, the tripping time shall be shorter than the associated tripping time, T2.
| I2 | サーマルの高試験電流限界値を [x In], 電流は I2 よりも高い値を示す。トリップ時間は関連する T2 の時間よりも短い。

T2

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| T2 | The (thermal) testing time in [s] associated with the testing currents I1 and I2.
| T2 | サーマルの試験時間を [s] , 関連する試験電流を I1 と I2　とする。

DefinedTemperature

P_SINGLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Defined Temperature | The ambient temperature at which the thermal current/time-curve associated with this protection device is defined.
| 設定温度 | この保護装置が定める温度・電流/時間-カーブに関連する周囲温度

TemperatureFactor

P_SINGLEVALUE / IfcRatioMeasure

| Temperature Factor | The correction factor (typically measured as %/deg K) for adjusting the thermal current/time to an ambient temperature different from the value given by the defined temperature.
| 温度係数 | 熱の電流/時間を、定義済みの温度によって与えられる値と異なる場合に周囲温度に合わせるための補正係数（%/deg K で計測する）。

CurveDesignation

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Curve Designation | The designation of the trippingcurve given by the manufacturer. For a MCB the designation should be in accordance with the designations given in IEC 60898.
| 曲線指定 | メーカーが提供する指定のトリッピングカーブ。MCBのために、指定はIEC 60898に準拠しなければならない。

Link to this page