Pset_BoilerTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.9 Pset_BoilerTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBoiler

Natural language names

| Boiler Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

PressureRating

P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

| Pressure Rating | Nominal pressure rating of the boiler as rated by the agency having jurisdiction.
| PressionAdmissibleNominale | Pression nominale admissible de la chaudière comme classée par l'organisme qui fait autorité.
| 常用圧力 | 管轄組織により設定されたボイラの常用圧力

OperatingMode

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BoilerOperatingMode

| Operating Mode | Identifies the operating mode of the boiler.
| ModeFonctionnement | Identifie le mode de fonctionnement de la chaudière.
| 動作モード | ボイラの動作モードのID　（固定、２段階、比例．．．）

HeatTransferSurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Heat Transfer Surface Area | Total heat transfer area of the vessel.
| SurfaceEchangeChaleur | Surface totale d'échange de chaleur du foyer
| 伝熱面積 | 容器の伝熱部面積の合計

NominalPartLoadRatio

P_BOUNDEDVALUE / IfcReal

| Nominal Part Load Ratio | Allowable part load ratio range.
| PlageNominaleChargePartielle | Plage de charge partielle admissible
| 設計部分負荷比率 | 許容部分負荷比範囲

WaterInletTemperatureRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Water Inlet Temperature Range | Allowable water inlet temperature range.
| PlageTempératureAlimentationEau | Plage de température de l'alimentation en eau admissible
| 入口水温範囲 | 入口水温範囲

WaterStorageCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Water Storage Capacity | Water storage capacity.
| CapacitéRéservoirEau | Capacité de réserve en eau
| 缶内水量 | 缶内水量

IsWaterStorageHeater

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Water Storage Heater | This is used to identify if the boiler has storage capacity (TRUE). If FALSE, then there is no storage capacity built into the boiler, such as an instantaneous hot water heater.
| AvoirChauffeEau | Utilisé pour identifier si la chaudière une capacité de réserve en eau (VRAI). Si FAUX, alors il n'y a pas de capacité de réserve intégrée dans la chaudière, tel qu'un chauffe-eau instantané.
| 給湯タンク有無 | 給湯用の缶体があればTRUE、（瞬間湯沸かし器のように）ボイラにタンクがなければFALSE

PartialLoadEfficiencyCurves

P_TABLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

| Partial Load Efficiency Curves | Boiler efficiency as a function of the partial load factor; E = f (partialLaodfactor).
| CourbesEfficacitéChargePartielle | Rendement de la chaudière en fonction de la facteur de charge partielle; E= f(FacteurChargePartielle).
| 部分負荷効率曲線 | 部分負荷係数の関数としてのボイラ効率　　E=f(部分負荷率）

OutletTemperatureRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Outlet Temperature Range | Allowable outlet temperature of either the water or the steam.
| PlageTempératureSortie | Température admissible de sortie de l'eau ou de la vapeur
| 出口温度範囲 | 水または蒸気のどちらかの許容出口温度

NominalEnergyConsumption

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Nominal Energy Consumption | Nominal fuel consumption rate required to produce the total boiler heat output.
| Consommation nominale d'energie | Consommation nominale de combustible correspondant à la production nominale totale de la chaudière.
| 設計エネルギー消費量 | ボイラ最大能力時の設計燃料消費量

EnergySource

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EnergySource

| Energy Source | Enumeration defining the energy source or fuel cumbusted to generate heat.
| SourceEnergie | Liste définissant les sources d'énergie ou combustibles pour générer la chaleur.
| エネルギ種別 | 加熱に使用する燃料のエネルギ種類　（石炭、石炭粉末、電気、ガス、油、プロパン、木材、木材チップ、木材ペレット、木粉、他）

Link to this page