Pset_CableSegmentTypeCoreSegment

BACnet MVD

#### 7.4.4.23 Pset_CableSegmentTypeCoreSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableSegment / CORESEGMENT

Natural language names

| Cable Segment Type Core Segment

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

OverallDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Overall Diameter | The overall diameter of a core (maximun space used).
| 全径 | 全体の直径（最大スペース）。

RatedVoltage

P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricVoltageMeasure *

| Rated Voltage | The voltage that a device is designed to handle.

RatedTemperature

P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Rated Temperature | The range of allowed temerature that a device is certified to handle. The upper bound of this value is the maximum.
| 定格温度 | 機器を使用できる保障された温度。上限値は最大値。

ScreenDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Screen Diameter | The diameter of the screen around a core segment (if present).
| シールド径 | コア部分（存在する場合）の面の直径。

CoreIdentifier

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

| Core Identifier | The core identification used Identifiers may be used such as by color (Black, Brown, Grey) or by number (1, 2, 3) or by IEC phase reference (L1, L2, L3) etc.
| コア識別子 | コアの識別は、色（ブラック、ブラウン、グレー）又は番号（1、2、3）又はIECの位相基準（L1、L2、L3）などを使用。

SheathColors

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_CoreColorsEnum

| Sheath Colors | Colour of the core (derived from IEC 60757). Note that the combined color 'GreenAndYellow' shall be used only as Protective Earth (PE) conductors according to the requirements of IEC 60446.
| シース色 | コア色（IEC60757による）。緑と黄色の混合色の保護接地（PE）の導体は、IEC60446の要件に応じて注意して使用。

Weight

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Weight | Weight of core kg/km.
| 重量 | コアkg/kmの重量。

SelfExtinguishing60332_1

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Self Extinguishing60332_1 | Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.1.
| 自動消火60332_1 | 自動消火ケーブル/コアはIEC 60332.1に準じる。

SelfExtinguishing60332_3

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Self Extinguishing60332_3 | Self Extinguishing cable/core according to IEC 60332.3.
| 自動消火60332_3 | 自己消化ケーブル/コアはIEC 60332.3.に準じる。

HalogenProof

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Halogen Proof | Produces small amount of smoke and irritating deaerator/gas.
| ハロゲン証明 | 少量の煙および刺激する脱気/ガスを生成。

FunctionReliable

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Function Reliable | Core maintain given properties/functions over a given (tested) time and conditions. According to (IEC) standard.
| 機能信頼性 | コアの維持は特定（テスト）の時間と条件でプロパティ/関数を指定する。標準会議（IEC）規格に準拠。

Standard

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Standard | The designation of the standard applicable for the definition of the core used.
| 基準 | 使用するコアの定義に適用される基準の指定。

Link to this page