Pset_BuildingStoreyCommon

BACnet MVD

#### 5.4.4.5 Pset_BuildingStoreyCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBuildingStorey

Natural language names

| Building Storey Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

| Referenz ID | Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Geschoss, z.B. nach der Geschossklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。

EntranceLevel

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Eingangsebene | Angabe, ob der Gebäudeeingang sich in diesem Geschoss befinded (WAHR), oder nicht (FALSCH).
| Entrance Level | Indication whether this building storey is an entrance level to the building (TRUE), or (FALSE) if otherwise.
| NiveauEntrée | Indication si l'étage est au niveau d'une entrée (VRAI) ou non (FAUX)
| エントランスレベル | エントランスレベルかどうかを示すブーリアン値。

AboveGround

P_SINGLEVALUE / IfcLogical

| Oberirdisches Geschoss | Angabe, ob dieses Geschoss vollständig überhalb oberirdisch ist (WAHR), vollständig unterirdisch (FALSCH), oder teilweise unter- und überirdisch (UNKNOWN).
| Above Ground | Indication whether this building storey is fully above ground (TRUE), or below ground (FALSE), or partially above and below ground (UNKNOWN) - as in sloped terrain.
| AuDessusSol | Indication si l'étage est complètement au dessus du niveau du sol (VRAI), au dessous du niveau du sol (FAUX) ou partiellement enterré (INCONNU) comme dans le cas d'un terrain en pente.
| 地上判別 | この建物階が地上(TRUE)、地下(FALSE)、一部が地下部分(UNKOWN)かどうかを示すロジカル値。

SprinklerProtection

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Sprinklerschutz | Angabe, ob des Geschoss durch eine Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).
| Sprinkler Protection | Indication whether this object is sprinkler protected (TRUE) or not (FALSE).
| ProtectionParSprinkler | Indication selon laquelle ce bâtimentbénéficie d'une protection par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX)
| スプリンクラー防御 | スプリンクラー設備の有無を示すブーリアン値。

SprinklerProtectionAutomatic

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Sprinklerschutz automatisch | Angabe, ob das Geschoss durch eine automatische Sprinkleranlage geschützt wird (WAHR) oder nicht (FALSCH).
| Sprinkler Protection Automatic | Indication whether this object has an automatic sprinkler protection (TRUE) or not (FALSE). It should only be given, if the property "SprinklerProtection" is set to TRUE.
| ProtectionAutomatiqueParSprinkler | Indication selon laquelle ce bâtiment bénéficie d'une protection automatique par sprinkler (VRAI) ou non (FAUX). Indication à ne fournir que si la propriété "SprinklerProtection" est cochée "VRAI".
| スプリンクラー防御自動区分 | スプリンクラー設備が自動かどうか示すブーリアン値。

LoadBearingCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcPlanarForceMeasure

| Deckentragfähigkeit | Maximale Deckentragfähigkeit in diesem Geschoss.
| Load Bearing Capacity | Maximum load bearing capacity of the floor structure throughtout the storey as designed.
| Capacité porteuse | Capacité porteuse maximale de la structure du plancher tel que conçu pour cet étage.

GrossPlannedArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Bruttofläche nach Raumprogramm | Geforderte Bruttofläche des Geschosses laut Raumprogramm.
| Gross Planned Area | Total planned area for the building storey. Used for programming the building storey.
| Surface programmée brute | Surface programmée brute totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.
| 計画グロス面積 | 計画された建物階のグロス面積。建物計画に際に使用。

NetPlannedArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Nettofläche nach Raumprogramm | Geforderte Nettofläche des Geschosses laut Raumprogramm.
| Net Planned Area | Total planned net area for the building storey. Used for programming the building storey.
| Surface programmée nette | Surface programmée nette totale de l'étage. Telle que définie lors de la programmation.
| 計画ネット面積 | 計画された建物階のネット面積。建物計画の際に使用。

Link to this page