Pset_WasteTerminalTypeGullyTrap

BACnet MVD

#### 7.6.4.22 Pset_WasteTerminalTypeGullyTrap

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcWasteTerminal / GULLYTRAP

Natural language names

| Waste Terminal Type Gully Trap

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

NominalBodyLength

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Length | Nominal or quoted length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the chamber of the gully trap.
| 呼称躯体長 | 溝防臭弁の半径か局所座標系のＸ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。

NominalBodyWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Width | Nominal or quoted length measured along the y-axis in the local coordinate system of the chamber of the gully trap.
| 呼称躯体幅 | 溝防臭弁の半径か局所座標系のＹ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。

NominalBodyDepth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Depth | Nominal or quoted length measured along the z-axis in the local coordinate system of the chamber of the gully trap.
| 呼称躯体深さ | 溝防臭弁の半径か局所座標系のZ軸に沿って測定された呼称もしくは積算された長さ。

GullyType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_GullyType

| Gully Type | Identifies the predefined types of gully from which the type required may be set.
| 防臭弁の種類 | 設置する予定の溝をあらかじめ定義でタイプを確認します。

HasStrainer

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Strainer | Indicates whether the gully trap has a strainer (= TRUE) or not (= FALSE).
| ろ過装置 | 溝の防臭弁がろ過装置を備えているかどうかの指示。

TrapType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TrapType

| Trap Type | Identifies the predefined types of trap from which the type required may be set.
| 防臭弁の種類 | セットされる予定の防臭弁のあらかじめ定義されたタイプを確認します。

OutletConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Outlet Connection Size | Size of the outlet connection from the object.
| 排気口接続口サイズ | 要素からの接続口サイズ。

BackInletPatternType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BackInletPatternType

| Back Inlet Pattern Type | Identifies the pattern of inlet connections to a gully trap. A gulley trap may have 0,1,2,3 or 4 inlet connections and the pattern of their arrangement may vary. The enumeration makes the convention that an outlet is either vertical or is placed at the bottom (south side) of the gully trap (when viewed in plan). Position 1 is to the left (west), position 2 is to the top (north), position 3 is to the right (east) and position 4 is to the bottom (south).

InletConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Inlet Connection Size | Size of the inlet connection(s), where used, of the inlet connections. Note that all inlet connections are assumed to be the same size.
| 吸気口接続口サイズ | 吸気口接続口のサイズ。 注意：同サイズの吸気接続口がないものとします。

CoverLength

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Cover Length | The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the gully trap.
| カバーの長さ | 局所座標系のX軸に沿うか、半径（円状の形の場合）で測定された溝防臭弁カバーの長さ。

CoverWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Cover Width | The length measured along the y-axis in the local coordinate system of the cover of the gully trap.
| カバーの幅 | 局所座標系のY軸で測定された溝防臭弁カバーの長さ。

Link to this page