Pset_AirTerminalTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.5 Pset_AirTerminalTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcAirTerminal

Natural language names

| Air Terminal Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

Shape

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalShape

| Shape | Shape of the air terminal. Slot is typically a long narrow supply device with an aspect ratio generally greater than 10 to 1.
| Forme | Forme du terminal de ventilation. La fente est généralement un long et étroit appareil d'apport avec un rapport de forme généralement supérieur à 10 pour 1.
| 形状 | ターミナルの形状（円状、四角形、正方形、スロット他）。　スロット（溝状）は一般的にアスペクト比１０以上が典型的である。

FaceType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalFaceType

| Face Type | Identifies how the terminal face of an AirTerminal is constructed.
| TypeCôté | Caractérise comment le côté du terminal d'un terminal de ventilation est fabriqué.
| 表面タイプ | ターミナル表面の形式定義

SlotWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Slot Width | Slot width.
| EpaisseurFente | Epaisseur de la fente
| スロット巾 | スロット巾

SlotLength

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Slot Length | Slot length.
| ElongueurFente | Longueur de la fente
| スロット長 | スロット長

NumberOfSlots

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Slots | Number of slots.
| NombreDeFentes | Nombre de fentes
| スロット数 | スロット数

FlowPattern

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalFlowPattern

| Flow Pattern | Flow pattern.
| FormeFlux | Forme du flux
| 流れ種類 | 流れ種類（単一直線、腹式直線、４方向、放射状、SWIRL、DISPLACEMENT、COMPACT他）

AirFlowrateRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Air Flowrate Range | Air flowrate range within which the air terminal is designed to operate.
| PlageDébitVentilation | Plage de débit de ventilation dans laquelle le terminal de ventilation est prévu de fonctionner.
| 流量範囲 | 操作されるターミナル内の空気流の範囲

TemperatureRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Temperature Range | Temperature range within which the air terminal is designed to operate.
| PlageTemperature | Plage de température dans laquelle le terminal de ventilation est prévu de fonctionner.
| 温度範囲 | 操作されるターミナルの温度範囲

DischargeDirection

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalDischargeDirection

| Discharge Direction | Discharge direction of the air terminal. Parallel: discharges parallel to mounting surface designed so that flow attaches to the surface. Perpendicular: discharges away from mounting surface. Adjustable: both parallel and perpendicular discharge.
| DirectionEmission | Direction d'émission du terminal de ventilation. Parallèle: émission parallèle à la surface de fixation conçu de façon à ce que le flux se colle à la surface. Perpendiculaire: émission s'éloignant de la surface de fixation. Réglable: émission parallèle et aussi s'éloignant de la surface de fixation.
| 吐き出し方向 | ターミナルの吐き出し方向 水平：取り付け面と水平に吐き出し 垂直：取り付け面から離れた方向に吐き出し 調節可能：水平・垂直方向両方に調整

ThrowLength

P_SINGLEVALUE / IfcLengthMeasure

| Throw Length | The horizontal or vertical axial distance an airstream travels after leaving an AirTerminal before the maximum stream velocity is reduced to a specified terminal velocity under isothermal conditions at the upper value of the AirFlowrateRange.
| Longueur de jet | La distance axiale horizontale ou verticale un jet d'air parcourt après avoir quitté un terminal de ventilation avant que la vittesse d'éjection maximale est réduite à une vitessedu terminal spécifique dans des conditions isothermes pour la valeur la plus élevée de la plage de débit d'air.
| 到達距離 | ターミナルからの水平または垂直の到達距離 流量範囲の最大値での吐き出し速度が設定された流速に減速するまでの上限値

AirDiffusionPerformanceIndex

P_SINGLEVALUE / IfcReal

| Air Diffusion Performance Index | The Air Diffusion Performance Index (ADPI) is used for cooling mode conditions. If several measurements of air velocity and air temperature are made throughout the occupied zone of a space, the ADPI is the percentage of locations where measurements were taken that meet the specifications for effective draft temperature and air velocity.
| Indice de performance de diffusion de l'air | L'Indice de Performance de Diffusion d'Air (ADPI) est utilisé pour des conditions en mode rafraîchissement. Si plusieurs mesures de vitesses et températures de l'air sont réalisées à travers toute une zone occupée d'un espace, l'ADPI est le pourcentage des emplacements où les mesures ont été réalisées et qui vérifient les caractéristiques pour une température de courant d'air et de vitesse d'air effectives.
| 空気拡散性能指標 | 空気拡散性能指標（ADPI)は冷房時に使用される。 空気速度および気温のいくつかの測定が空間の居住域の隅々でなされる場合、ADPIは有効な草案の温度および空気速度のための仕様に遭遇する測定が得られた位置の割合である。

FinishType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalFinishType

| Finish Type | The type of finish for the air terminal.
| TypeFinition | Le type de finition du terminal de ventilation.
| 仕上げ形式 | ターミナルの仕上げの形式（ANNODIZED,塗装他）

FinishColor

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Finish Color | The finish color for the air terminal.
| CouleurFinition | La couleur de finition du terminal de ventilation.
| 仕上げ色 | ターミナルの仕上げ色

MountingType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalMountingType

| Mounting Type | The way the air terminal is mounted to the ceiling, wall, etc. Surface: mounted to the surface of something (e.g., wall, duct, etc.). Flat flush: mounted flat and flush with a surface. Lay-in: mounted in a lay-in type ceiling (e.g., a dropped ceiling grid).
| ModeFixation | La façon d'être fixé pour le terminal de ventilation au plafond, mur, etc. Surface: Fixé sur la surface de quelque chose (Ex: mur, conduit, etc.) Alignement plat: Fixé plat et dans l'alignement d'une surface. Insertion: Fixé dans un type de plafond avec capacité d'insertion (Ex: faux-plafondsuspendu)
| 取り付け形式 | ターミナルが天井や壁などに取り付けられる方法。 表面、水平、LAYIN他 表面：何か（壁・ダクト等）の表面に取り付け FLATFLUSH：表面に水平・Flushni取り付け LAYIN：天井にlay-in形式での取り付け（下がり天井格子など）

CoreType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalCoreType

| Core Type | Identifies the way the core of the AirTerminal is constructed.
| TypePartieCentrale | Caractérise comment la partie centrale du terminal de ventilation est fabriquée.
| コア形式 | 取り付けられたターミナルのコアの定義方法（SHUTTERBLADE, CURVEDBLADE, REMOVABLE, REVERSIBLEなど）

CoreSetHorizontal

P_SINGLEVALUE / IfcPlaneAngleMeasure

| Core Set Horizontal | Degree of horizontal (in the X-axis of the LocalPlacement) blade set from the centerline.
| PositionHorizontaleCentre | Degré d'inclinaison horizontale (selon l'axe X par rapport au positionnement local) de la lame mesuré depuis la ligne médiane.
| 水平羽根角度 | 水平翼の中心線からの水平（ローカル座標のＸ軸）面の羽根角度

CoreSetVertical

P_SINGLEVALUE / IfcPlaneAngleMeasure

| Core Set Vertical | Degree of vertical (in the Y-axis of the LocalPlacement) blade set from the centerline.
| PositionVerticalCentre | Degré d'inclinaison verticale (selon l'axe Y par rapport au positionnement local) de la lame mesuré depuis la ligne médiane.
| 垂直羽根角度 | 垂直翼の中心線からの垂直（ローカル座標のＹ軸）方向の羽根角度

HasIntegralControl

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Integral Control | If TRUE, a self powered temperature control is included in the AirTerminal.
| PossèdeContrôleTotal | Si VRAI, une commande interne de la température est incluse dans le terminal de ventilation.
| 自己制御有無 | もし真なら、ターミナルに自身による温度制御が含まれる

FlowControlType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AirTerminalFlowControlType

| Flow Control Type | Type of flow control element that may be included as a part of the construction of the air terminal.
| NatureCommandeFlux | Nature de la commande de flux d'un élément qui pourrait être inclus en tant que tel dans le terminal de ventilation.
| 流量制御形式 | ターミナルの構成の一部として含まれる流量制御の形式 （ダンパー、ベローズ、無し…）

HasSoundAttenuator

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Sound Attenuator | If TRUE, the air terminal has sound attenuation.
| PossèdeCorrectionAcoustique | Si VRAI, le terminal de ventilation possède une correction acoustique.
| 消音有無 | ターミナルに消音が付いている場合に真

HasThermalInsulation

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Thermal Insulation | If TRUE, the air terminal has thermal insulation.
| PossèdeIsolationThermique | Si VRAI, le terminal de ventilation possède une isolation thermique.
| 断熱有無 | ターミナルに断熱がある場合に真

NeckArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Neck Area | Neck area of the air terminal.
| ZoneReduction | Partie la plus étroite du terminal de ventilation.
| ネック面積 | ターミナルのネック面積

EffectiveArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Effective Area | Effective discharge area of the air terminal.
| ZoneEfficace | Zone d'émission efficace du terminal de ventilation.
| 有効面積 | ターミナルの有効吹き出し範囲

AirFlowrateVersusFlowControlElement

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcPositiveRatioMeasure

| Air Flowrate Versus Flow Control Element | Air flowrate versus flow control element position at nominal pressure drop.
| DébitAirContreElementControleFlux | Débit d'air par rapport à la position de l'élément de contrôle du flux en perte de charge nominale
| 流量制御特性 | 標準の圧力低下における流量制御装置の位置に対する流量

Link to this page