Qto_BeamBaseQuantities

BACnet MVD

#### 6.1.5.1 Qto_BeamBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBeam

Natural language names

| Beam Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Length

Q_LENGTH

| Länge | Physikalische Länge des Balkens ohne Berücksichtigung von Abschrägungen, Ausklinkungen, und ähnliches.
| Length | Total length of the beam, not taking into account any cut-out's or other processing features.
| 長さ | 梁の全体長。切断や他の処理の部分を考慮しない。

CrossSectionArea

Q_AREA

| Querschnittsfläche | Querschnittsfläche des Balkens.
| Cross Section Area | Total area of the cross section (or profile) of the beam.
| 断面面積 | 梁の断面形状の面積。

OuterSurfaceArea

Q_AREA

| Mantelfläche | Mantelfläche des Balkens, die Querschnittsfläche am Anfang und Ende des Balkens wird nicht berücksichtigt.
| Outer Surface Area | Total area of the extruded surfaces of the beam (not taking into account the end cap areas), normally generated as perimeter * length.
| 外表面面積 | 梁の表面の面積。エンドキャップの部分を考慮しない。通常周辺長と長さの積として算出される。

GrossSurfaceArea

Q_AREA

| Gesamtoberfläche | Gesamte Oberfläche als Summe von Mantelfläche + (2 x Querschnittsfläche). Es soll nur dann angegeben werden, wenn die Mantelfläche und die Querschnittsfläche nicht separat bestimmt werden können).
| Gross Surface Area | Total area of the beam, normally generated as perimeter * length + 2 * cross section area. It is the sum of OuterSurfaceArea + (2 x CrossSectionArea) and shall only be given, if the OuterSurfaceArea and CrossSectionArea cannot be established separately.
| 表面面積 | 梁の面積。

NetSurfaceArea

Q_AREA

| Nettooberfläche | Nettooberfläche des Balkens, alle Öffnungen und Aussparungen werden von der Mantelfläche abgezogen.
| Net Surface Area | Net surface area of the beam, normally generated as perimeter * length + 2 * cross section area taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttovolumen | Volumen des Balkens. Alle Öffnungen und Aussparungen werden übermessen.
| Gross Volume | Total gross volume of the beam, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 体積 | 梁の体積。切断や他の処理の部分を考慮しない。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettovolumen | Volumen des Balkens. Alle Öffnungen und Aussparungen werden abgezogen.
| Net Volume | Total net volume of the beam, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味体積 | 梁の体積。切断や他の処理の部分を考慮する。

GrossWeight

Q_WEIGHT

| Bruttogewicht | Gewicht des Balkens. Alle Öffnungen oder Aussparungen werden übermessen.
| Gross Weight | Total gross weight of the beam without add-on parts, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 重量 | 梁の重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理を考慮しない。

NetWeight

Q_WEIGHT

| Nettogewicht | Gewicht des Balkens. Alle Öffnungen oder Aussparungen werden abgezogen.
| Net Weight | Total net weight of the beam without add-on parts, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味重量 | 梁の重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理を考慮する。

Link to this page