Pset_AudioVisualApplianceTypeCamera

BACnet MVD

#### 7.4.4.3 Pset_AudioVisualApplianceTypeCamera

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcAudioVisualAppliance / CAMERA

Natural language names

| Audio Visual Appliance Type Camera

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

CameraType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_AudioVisualCameraType

| Camera Type | Indicates the type of camera.
| カメラ形式 | カメラの形式を示す。

IsOutdoors

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Outdoors | Indicates if camera is designed to be used outdoors.
| 屋外対応の可否 | 屋外利用が可能かどうかを示す。

VideoResolutionWidth

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Video Resolution Width | Indicates the number of horizontal pixels (the largest native video resolution width).
| 水平解像度 | 水平方向のピクセル数。

VideoResolutionHeight

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Video Resolution Height | Indicates the number of vertical pixels (the largest native video resolution height).
| 垂直解像度 | 垂直方向のピクセル数。

VideoResolutionMode

P_TABLEVALUE / IfcIdentifier / IfcLabel

| Video Resolution Mode | Indicates video resolution modes.
| ビデオ解像度モード | ビデオ解像度モードを示す。

VideoCaptureInterval

P_TABLEVALUE / IfcIdentifier / IfcTimeMeasure

| Video Capture Interval | Indicates video frame capture time intervals.
| 撮影間隔 | 撮影間隔を示す。

PanTiltZoomPreset

P_TABLEVALUE / IfcIdentifier / IfcLabel

| Pan Tilt Zoom Preset | Indicates pan/tilt/zoom position presets.
| パン・チルト・ズーム初期設定 | パン・チルト・ズーム機能の初期設定。

PanHorizontal

P_BOUNDEDVALUE / IfcLengthMeasure

| Pan Horizontal | Indicates horizontal range for panning.
| パン水平方向可動範囲 | 水平方向の可動範囲を示す。

PanVertical

P_BOUNDEDVALUE / IfcLengthMeasure

| Pan Vertical | Indicates vertical range for panning.
| パン垂直方向可動範囲 | 垂直方向の可動範囲を示す。

TiltHorizontal

P_BOUNDEDVALUE / IfcPlaneAngleMeasure

| Tilt Horizontal | Indicates horizontal range for pivoting, where positive values indicate the camera rotating clockwise,
| チルト水平方向可動角度 | チルト水平の可動角度を示す。

TiltVertical

P_BOUNDEDVALUE / IfcPlaneAngleMeasure

| Tilt Vertical | Indicates vertical range for pivoting, where 0.0 is level, +90 degrees is looking up, -90 degrees is looking down.
| チルト垂直方向可動角度 | チルト垂直の可動角度を示す。

Zoom

P_BOUNDEDVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Zoom | Indicates the zoom range.
| ズーム | ズーム可能範囲（倍率）を示す。

Link to this page