Pset_OpeningElementCommon

BACnet MVD

#### 5.4.4.13 Pset_OpeningElementCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcOpeningElement

Natural language names

| Opening Element Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

Purpose

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Purpose | Indication of the purpose for that opening, e.g. 'ventilation', 'access', etc.
| Motif | Indication du motif de l'ouverture (ventilation, accès, etc.).
| 目的 | 開口の目的を示す文字列。例："ventilation"（換気）、"access"（通行）など。

FireExit

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Fire Exit | Indication whether this object is designed to serve as an exit in the case of fire (TRUE) or not (FALSE). Here whether the space (in case of e.g., a corridor) is designed to serve as an exit space, e.g., for fire escape purposes.
| Sortie de secours | Indique si cet objet est conçu pour servir de sortie en cas d'incendie (VRAI) ou non (FAUX).
| 非常口区分 | このオブジェクト（開口）が火災の場合に出口として使われるように設計されているかどうかを示すブーリアン値。(TRUE)はい、(FALSE)いいえ。 ここに、空間(例えば廊下)は、例えば火災避難目的のために出口空間として使われるよう設計されているかどうか。

ProtectedOpening

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Protected Opening | Indication whether the opening is considered to be protected under fire safety considerations. If (TRUE) it counts as a protected opening under the applicable building code, (FALSE) otherwise.
| Ouverture avec protection incendie | Indique si l'ouverture fait l'objet d'une protection incendie. Si (VRAI) elle est considérée comme une ouverture avec protection conformément à la règlementation applicable, (FAUX) sinon.
| 保護 | 開港が安全性を考慮した保護機能があるかどうかを示すブーリアン値。適用される建築基準などにより保護されている場合(TRUE)、そうではない場合(FALSE）となる。

Link to this page