Pset_AirToAirHeatRecoveryPHistory

BACnet MVD

#### 7.5.4.6 Pset_AirToAirHeatRecoveryPHistory

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcAirToAirHeatRecovery

Natural language names

| Air To Air Heat Recovery PHistory

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

SensibleEffectiveness

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Sensible Effectiveness | Sensible heat transfer effectiveness, where effectiveness is defined as the ratio of heat transfer to maximum possible heat transfer.
| EfficacitéSensible | Efficacité d'échange de chaleur sensible, où l'efficacité est définie par le rapport entre l'échange de chaleur effectif et l'échange maximum possible.
| 顕熱効率 | 顕熱効率 効率は、最大可能熱交換に対する熱交換の比率で定義される

TotalEffectiveness

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Total Effectiveness | Total heat transfer effectiveness: The ratio of heat transfer to the maximum possible heat transfer.
| Rendement thermique | Rendement thermique: rapport entre la chaleur effective échangée et l'échange maximum possible.
| 全熱効率 | 全熱効率 最大可能熱交換に対する熱交換の比率

TemperatureEffectiveness

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Temperature Effectiveness | Temperature heat transfer effectiveness: The ratio of primary airflow temperature changes to maximum possible temperature changes.
| EfficacitéTempérature | Efficacité thermique sensible: rapport entre la différence de températures pour le flux primaire sur la différence maximale d'échange possible.
| 温度効率 | 温度熱交換効率： 最大可能温度変化に対する一次側温度変化の比

DefrostTemperatureEffectiveness

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Defrost Temperature Effectiveness | Temperature heat transfer effectiveness when defrosting is active.
| EfficacitéTemperatureDégel | Efficacité thermique sensible lorsque le mode dégel est actif
| デフロスト温度効率 | デフロスト作動時の温度熱交換効率

HumidityEffectiveness

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Humidity Effectiveness | Humidity heat transfer effectiveness: The ratio of primary airflow absolute humidity changes to maximum possible absolute humidity changes.
| EfficacitéLatente | Efficacité sur transfert de chaleur latente: rapport entre difference de températures
| 湿度効率 | 湿度熱交換効率： 最大可能絶対湿度変化に対する一次側絶対湿度変化の比

SensibleHeatTransferRate

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Sensible Heat Transfer Rate | Sensible heat transfer rate.
| PuissanceThermiqueSensible | Puissance thermique sensible
| 顕熱交換量 | 顕熱交換量

LatentHeatTransferRate

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Latent Heat Transfer Rate | Latent heat transfer rate.
| PuissanceThermiqueLatente | Puissance thermique latente
| 潜熱交換量 | 潜熱交換量

TotalHeatTransferRate

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Total Heat Transfer Rate | Total heat transfer rate.
| PuissanceThermiqueTotale | Puissance thermique totale
| 全熱交換量 | 全熱交換量

SensibleEffectivenessTable

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries

| Sensible Effectiveness Table | Sensible heat transfer effectiveness curve as a function of the primary and secondary air flow rate.
| DiagrammeEfficacitéSensible | Courbe d'efficacité d'échange thermique sensible, en tant que fonction du débit d'air au primaire et débit d'air au secondaire
| 顕熱効率テーブル | 一次と二次空気量の関数としての顕熱交換効率曲線

TotalEffectivenessTable

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries

| Total Effectiveness Table | Total heat transfer effectiveness curve as a function of the primary and secondary air flow rate.
| DiagrammeEfficacitéTotale | Courbe d'efficacité d'échange thermique total en tant que fonction du débit d'air au primaire et débit d'air au secondaire
| 全熱効率テーブル | 一次と二次空気量の関数としての全熱交換効率曲線

AirPressureDropCurves

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries

| Air Pressure Drop Curves | Air pressure drop as function of air flow rate.
| CourbesPerteChargeAir | Perte de charge aéraulique fonction du débit d'air
| 空気圧力降下曲線 | 風量の関数としての空気圧力降下

Link to this page