Pset_SpaceHeaterTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.85 Pset_SpaceHeaterTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSpaceHeater

Natural language names

| Space Heater Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

PlacementType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SpaceHeaterPlacementType

| Placement Type | Indicates how the space heater is designed to be placed.
| プレースメントタイプ | 暖房用ヒーターが置かれるようにどう設計されているかを示します。

TemperatureClassification

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SpaceHeaterTemperatureClassification

| Temperature Classification | Enumeration defining the temperature classification of the space heater surface temperature. low temperature - surface temperature is relatively low, usually heated by hot water or electricity. high temperature - surface temperature is relatively high, usually heated by gas or steam.
| 温度分類 | 暖房用ヒーター表面温度の温度分類を定義。低温タイプ-お湯またｈ電気によるものの表面温度は相対的に低い。高温タイプ-ガスまたは蒸気によって熱するタイプの表面温度は比較的高い。

HeatTransferDimension

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SpaceHeaterHeatTransferDimension

| Heat Transfer Dimension | Indicates how heat is transmitted according to the shape of the space heater.
| 熱伝達値 | 室内暖房機の形に従って熱がどう伝えられるかを示します。

HeatTransferMedium

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_HeatTransferMedium

| Heat Transfer Medium | Enumeration defining the heat transfer medium if applicable.
| 熱媒体 | 列挙体は熱媒体を必要に応じて定義します。

EnergySource

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EnergySource

| Energy Source | Enumeration defining the energy source or fuel combusted to generate heat if applicable. Note: hydronic heaters shall use UNSET; dual-use hydronic/electric heaters shall use ELECTRICITY.
| エネルギー源 | 列挙型はエネルギー源や燃料該当する場合は熱を発生させる燃焼定義します。注：温水循環式のヒーターはunsetを使用してはならない。デュアル使用すると、温水循環式の電気ヒーターは電気を使用しなければならない。

BodyMass

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Body Mass | Overall body mass of the heater.
| 本体重量 | ヒーターの全体的な質量

ThermalMassHeatCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcReal

| Thermal Mass Heat Capacity | Product of component mass and specific heat.
| 保有熱容量 | 質量あたりの熱容量

OutputCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Output Capacity | Total nominal heat output as listed by the manufacturer.
| 出力 | メーカーによりリストアップされた公称熱出力

ThermalEfficiency

P_SINGLEVALUE / IfcNormalisedRatioMeasure

| Thermal Efficiency | Overall Thermal Efficiency is defined as gross energy output of the heat transfer device divided by the energy input.
| 熱効率 | 熱効率：熱伝導装置の総エネルギー出力/エネルギー入力として総合的な熱効率は定義される。

NumberOfPanels

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Panels | Number of panels.
| パネルの数 | パネルの数

NumberOfSections

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Sections | Number of vertical sections, measured in the direction of flow.
| セクションの数 | 流れ方向で測定した垂直方向のセクションの数

Link to this page