Pset_ChillerPHistory

BACnet MVD

#### 7.5.4.13 Pset_ChillerPHistory

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcChiller

Natural language names

| Chiller PHistory

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Capacity

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Capacity | The product of the ideal capacity and the overall volumetric efficiency of the compressor.
| Puissance | Le produit de la puissance optimale par le rendement global du compresseur.

EnergyEfficiencyRatio

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcReal

| Energy Efficiency Ratio | The Energy efficiency ratio (EER) is the ratio of net cooling capacity to the total input rate of electric power applied. By definition, the units are BTU/hour per Watt. The input electric power may be obtained from Pset_DistributionPortPHistoryElectrical.RealPower on the 'Power' port of the IfcChiller.
| CoefficientEfficacitéEnergétique | L'EER ou Energy Efficiency Ratio est le coefficient d'efficacité frigorifique, rapport entre entre l'énergie utile frigorifique divisée parénergie absorbée au compresseur. Par définition, l'unité est le BTU/hour par Watt. La puissance électrique fournie peut être obtenue depuis Pset_DistributionPortHistoryElectrical.RealPower sur le port "Power" du IfcChiller.

CoefficientOfPerformance

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPositiveRatioMeasure

| Coefficient Of Performance | The Coefficient of performance (COP) is the ratio of heat removed to energy input. The energy input may be obtained by multiplying Pset_DistributionPortPHistoryGas.FlowRate on the 'Fuel' port of the IfcChiller by Pset_MaterialFuel.LowerHeatingValue. The IfcDistributionPort for fuel has an associated IfcMaterial with fuel properties and is assigned to an IfcPerformanceHistory object nested within this IfcPerformanceHistory object.
| CoefficientDePerformance | Le coefficient de performance (COP) est le rapport entre l'énergie calorifique fournie sur l'énergie abosrbée. L'énergie fournie peut être obtenue en multipliant Pset_DistributionPortHistoryGas.flowRate depuis le port du IfcChiller par Pset_MaterialFuel.LowerHeatingValue. Le IfcDistributionPort pour combustible est associé à IfcMaterial pour les propriétés du combustible et est atrribué à l'objet IfcPerformanceHistory situé à l'intérieur même de cet objet IfcPerformanceHistory.

Link to this page