Pset_TankTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.90 Pset_TankTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcTank

Natural language names

| Tank Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

AccessType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TankAccessType

| Access Type | Defines the types of access (or cover) to a tank that may be specified. Note that covers are generally specified for rectangular tanks. For cylindrical tanks, access will normally be via a manhole.
| 点検タイプ | タンクの点検口（又はカバー)のタイプの定義は明示される。カバーは一般的に矩形タンクについて明示されていることに注意。円筒形タンクの点検は通常のマンホールを通る

StorageType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TankStorageType

| Storage Type | Defines the general material category intended to be stored.
| 貯蔵タイプ | 一般的な材料種別が格納される

NominalLengthOrDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Length Or Diameter | The nominal length or, in the case of a vertical cylindrical tank, the nominal diameter of the tank.
| 公称長さ又は直径 | 公称長さ又は垂直円筒形タンクの場合、タンクの公称直径

NominalWidthOrDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Width Or Diameter | The nominal width or, in the case of a horizontal cylindrical tank, the nominal diameter of the tank. Note: Not required for a vertical cylindrical tank.
| 公称幅又は直径 | 公称幅又は水平円筒形タンクの場合、タンクの公称直径　　　　　注：垂直円筒形タンクに対しては必須ではない

NominalDepth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Depth | The nominal depth of the tank. Note: Not required for a horizontal cylindrical tank.
| 公称深さ | タンクの公称深さ　　注：水平円筒形タンクに対しては必須ではない

NominalCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Nominal Capacity | The total nominal or design volumetric capacity of the tank.
| 公称容量 | タンクの総公称又は設計容量

EffectiveCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Effective Capacity | The total effective or actual volumetric capacity of the tank.
| 有効容量 | タンクの総有効又は実容量

OperatingWeight

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Operating Weight | Operating weight of the tank including all of its contents.
| 運転重量 | 中身全部を含んだタンクの運転重量

PatternType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TankPatternType

| Pattern Type | Defines the types of pattern (or shape of a tank that may be specified.
| パターンタイプ | 定義　パターンのタイプ（又はタンクの形状)が明示される

EndShapeType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EndShapeType

| End Shape Type | Defines the types of end shapes that can be used for preformed tanks. The convention for reading these enumerated values is that for a vertical cylinder, the first value is the base and the second is the top; for a horizontal cylinder, the order of reading should be left to right. For a speherical tank, the value UNSET should be used.
| 末端形状タイプ | 定義　予めタンクに使用することができる端形状の種類を示す。これらの列挙された値を読み取るための規則は、垂直円筒に関しては、最初の値はベースです、そして、2番目は先端です。水平円筒に関しては、値は左から右に読む必要があります。球形タンクの場合、値はUNSETを使用する必要があります。

FirstCurvatureRadius

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| First Curvature Radius | FirstCurvatureRadius should be defined as the base or left side radius of curvature value.
| 最初の曲率半径 | 最初の曲率半径は、基本又は曲率の値の左側の半径として定義する必要があります。

SecondCurvatureRadius

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Second Curvature Radius | SecondCurvatureRadius should be defined as the top or right side radius of curvature value.
| 2番目の曲率半径 | 2番目の曲率半径は、曲率の値の先頭又は右側の半径として定義する必要があります。

NumberOfSections

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Sections | Number of sections used in the construction of the tank. Default is 1. Note: All sections assumed to be the same size.
| セクションの数 | タンクの製作に使用されているセクションの数　既定は1つ　　注：全てのセクションは同サイズと考える

Link to this page