Pset_InterceptorTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.6.4.6 Pset_InterceptorTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcInterceptor

Natural language names

| Interceptor Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

NominalBodyLength

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Length | Nominal or quoted length, measured along the x-axis of the local coordinate system of the object, of the body of the object.

NominalBodyWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Width | Nominal or quoted length, measured along the y-axis of the local coordinate system of the object, of the body of the object.

NominalBodyDepth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Body Depth | Nominal or quoted =length, measured along the z-axis of the local coordinate system of the object, of the body of the object.

InletConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Inlet Connection Size | Size of the inlet connection.

OutletConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Outlet Connection Size | Size of the outlet connection.

CoverLength

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Cover Length | The length measured along the x-axis in the local coordinate system or the radius (in the case of a circular shape in plan) of the cover of the oil interceptor.

CoverWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Cover Width | The length measured along the x-axis in the local coordinate system of the cover of the oil interceptor.

VentilatingPipeSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Ventilating Pipe Size | Size of the ventilating pipe(s).

Link to this page