Pset_ProtectiveDeviceTrippingUnitTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.4.4.56 Pset_ProtectiveDeviceTrippingUnitTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDeviceTrippingUnit

Natural language names

| Protective Device Tripping Unit Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

Standard

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Standard | The designation of the standard applicable for the definition of the characteristics of the tripping_unit.
| 特性定義 | トリッピング装置の特性定義のための標準的な適用の指定。

UseInDiscrimination

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Use In Discrimination | An indication whether the time/current tripping information can be applied in a discrimination analysis or not.
| 使用方法 | トリップ情報を時間か電流かどちらで判断するか。

AtexVerified

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Atex Verified | An indication whether the tripping_unit is verified to be applied in EX-environment or not.
| アテックス認証 | トリップ装置がEX-環境で適用されるかどうか。

OldDevice

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Old Device | Indication whether the protection_ unit is out-dated or not. If not out-dated, the device is still for sale.
| 販売中止装置 | 基準に適合されていて販売されているかどうか。

LimitingTerminalSize

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Limiting Terminal Size | The maximum terminal size capacity of the device.
| 接続限界値 | 装置に接続される最大サイズ。

Link to this page