Pset_CoilTypeHydronic

BACnet MVD

#### 7.5.4.18 Pset_CoilTypeHydronic

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCoil

Natural language names

| Coil Type Hydronic

Change log

Item | SPF | XML | Change | Description
--- | --- | --- | --- | ---
IFC4 Addendum 2
Pset_CoilTypeHydronic |  |  |  |
Fluid |  |  | DELETED |

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

FluidPressureRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcPressureMeasure

| Fluid Pressure Range | Allowable water working pressure range inside the tube.
| PlagePressionFluide | Plage de pression hydraulique fonctionnelle admissible dans le tube.

CoilCoolant

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_CoilCoolant

| Coil Coolant | The fluid used for heating or cooling used by the hydronic coil.
| RefrigerantBatterie | Le fluide utilisé pour chauffer ou refroidir dans la batterie deux tubes.

CoilConnectionDirection

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_CoilConnectionDirection

| Coil Connection Direction | Coil connection direction (facing into the air stream).
| DirectionConnexionBatterie | Direction de la connexion à la batterie (en face du jet d'air)

CoilFluidArrangement

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_CoilFluidArrangement

| Coil Fluid Arrangement | Fluid flow arrangement of the coil. CrossCounterFlow: Air and water flow enter in different directions. CrossFlow: Air and water flow are perpendicular. CrossParallelFlow: Air and water flow enter in same directions.
| DispositionFluideBatterie | Disposition du flux du fluide dans la batterie.

CoilFaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Coil Face Area | Coil face area in the direction against air the flow.
| SurfaceEchangeBatterie | Surface d'échange de la batterie dans la direction contraire du jet.

HeatExchangeSurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Heat Exchange Surface Area | Heat exchange surface area associated with U-value.
| SurfaceEchangeThermique | Surface d'échange thermique associé à la valeur U.

PrimarySurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Primary Surface Area | Primary heat transfer surface area of the tubes and headers.
| SurfaceEchangePrimaire | Surface d'échange thermique au primaire des tubes et aux collecteurs.

SecondarySurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Secondary Surface Area | Secondary heat transfer surface area created by fins.
| SurfaceEchangeSecondaire | Surface d'échange thermique au secondaire crée par les ailettes.

TotalUACurves

P_TABLEVALUE / IfcReal / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Total UACurves | Total UA curves, UA - air and water velocities, UA = [(C1 * AirFlowRate^0.8)^-1 + (C2 * WaterFlowRate^0.8)^-1]^-1. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: AirFlowRate,WaterFlowRate,UA. The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.
| CourbesCoefficientTransmissionThermiqueTotal | Courbes de coefficient de transmission thermique total - vitesses de l'eau et de l'air, U.S = [(C1*DébitAéraulique^0,8)^-1 + (C2*DébitHydraulique^0,8)^-1]^-1. Remarque: comme deux variables sont utilisées, ValeursDefinir et ValeursDéfinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant: DébitAéraulique, DebitHydraulique, U.S. Le IfcTable est lié à IfcPropertyTableValue en utilisant IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.

WaterPressureDropCurve

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcPressureMeasure

| Water Pressure Drop Curve | Water pressure drop curve, pressure drop – flow rate curve, WaterPressureDrop = f(WaterflowRate).
| CourbePerteChargeHydraulique | Courbe de perte de charge hydraulique, courbe perte de charge - débit, perte de charge = f(DébitHydraulique).

BypassFactor

P_SINGLEVALUE / IfcNormalisedRatioMeasure

| Bypass Factor | Fraction of air that is bypassed by the coil (0-1).
| FacteurBypass | Fraction de l'air qui est bypassé par la batterie (0 à 1).

SensibleHeatRatio

P_SINGLEVALUE / IfcNormalisedRatioMeasure

| Sensible Heat Ratio | Air-side sensible heat ratio, or fraction of sensible heat transfer to the total heat transfer.
| RatioChaleurSensible | Ratio de chaleur sensible, ou fraction d'échange thermique sensible sur la chaleur thermique totale échangée.

WetCoilFraction

P_SINGLEVALUE / IfcNormalisedRatioMeasure

| Wet Coil Fraction | Fraction of coil surface area that is wet (0-1).
| FractionBatterieHumide | Fraction de la surface de la batterie qui est humide (0 à 1).

Link to this page