Pset_DistributionPortTypeCable

BACnet MVD

#### 6.2.4.15 Pset_DistributionPortTypeCable

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcDistributionPort / CABLE

Natural language names

| Distribution Port Type Cable

Change log

Item | SPF | XML | Change | Description
--- | --- | --- | --- | ---
IFC4 Addendum 1
Pset_DistributionPortTypeCable |  |  | MODIFIED | Instantiation changed from IfcDistributionPort/ELECTRICAL to IfcDistributionPort/CABLE.

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

ConnectionType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_DistributionPortElectricalType

| Connection Type | The physical port connection: ACPLUG: AC plug DCPLUG: DC plug CRIMP: bare wire
| 接続タイプ | 物理ポート接続： - ACPLUG: AC プラグ - DCPLUG: DC プラグ - CRIMP: 裸線

ConnectionSubtype

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

Connection Subtype

The physical port connection subtype that further qualifies the ConnectionType. The following values are recommended:

- ACPLUG: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M
- DIN: Mini3P, Mini4P, Mini5P, Mini6P, Mini7P, Mini8P, Mini9P
- DSub: DA15, DB25, DC37, DD50, DE9, DE15
- EIAJ: RC5720
- HDMI: A, B, C
- RADIO: IEEE802.11g, IEEE802.11n
- RJ: 4P4C, 6P2C, 8P8C
- SOCKET: E-11, E-12, E-14, E-17, E-26, E-27, E-39, E-40
- TRS: TS_Mini, TS_SubMini, TRS_Mini, TRS_SubMini

| 接続サブタイプ | 物理ポート接続のサブタイプ。接続タイプ以外の情報を設定する場合に使用。下記の値を設定： - ACプラグ: A, B, C, D, E, F, EF, G, H, I, J, K, L, M

ConnectionGender

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_DistributionPortGender

| Connection Gender | The physical connection gender.
| 接続ジェンダー | 形状的な接続ジェンダー（オス、メス、その他、未知、未設定）。

ConductorFunction

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ConductorFunctionEnum

| Conductor Function | For ports distributing power, indicates function of the conductors to which the load is connected.
| 電線種類 | 電気負荷と連結する電線種類。

CurrentContent3rdHarmonic

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure

| Current Content3rd Harmonic | The ratio between the third harmonic current and the phase current.
| 第３高調波電流と相電流の比 | 第３高調波電流と相電流の比率。

Current

P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Current | The actual current and operable range.
| 電流 | 実電流と動作可能範囲。

Voltage

P_BOUNDEDVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

| Voltage | The actual voltage and operable range.
| 電圧 | 実電圧と動作可能範囲。

Power

P_BOUNDEDVALUE / IfcPowerMeasure

| Power | The actual power and operable range.
| 電力 | 実電力と動作可能範囲。

Protocols

P_LISTVALUE / IfcIdentifier

| Protocols | For data ports, identifies the protocols used as defined by the Open System Interconnection (OSI) Basic Reference Model (ISO 7498). Layers include: 1. Physical; 2. DataLink; 3. Network; 4. Transport; 5. Session; 6. Presentation; 7. Application. Example: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP
| プロトコル | OSIのオープンシステム相互接続用基本プロトコル(ISO 7498)： 1. 物理層; 2.データリンク層; 3. ネットワーク層; 4. トランスポート層; 5. セッション層; 6.プレゼンテーション層 ; 7. アプリケーション層. 例: 3:IP, 4:TCP, 5:HTTP

Link to this page