Pset_SwitchingDeviceTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.4.4.69 Pset_SwitchingDeviceTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSwitchingDevice

Natural language names

| Switching Device Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

NumberOfGangs

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Gangs | Number of gangs/buttons on this switch.
| ボタン数 | スイッチのボタン数

SwitchFunction

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SwitchFunctionType

| Switch Function | Indicates types of switches which differs in functionality.
| スイッチタイプ | 機能ごとに異なるスイッチのタイプを示す

HasLock

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Lock | Indication of whether a switching device has a key operated lock (=TRUE) or not (= FALSE).
| ロックの可否 | スイッチ装置がキー操作でロックする場合は（TRUE)、そうでない場合は（FALSE)を表す。

IsIlluminated

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Illuminated | An indication of whether there is an illuminated indicator to show that the switch is on (=TRUE) or not (= FALSE).
| 自照型 | イルミネーション型（自照型）表示機でスイッチのオン（TRUE）やオフ（FALSE）を示す。

Legend

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Legend | A text inscribed or applied to the switch as a legend to indicate purpose or function.
| 凡例 | 目的または機能を示す凡例など、スイッチに適用されるテキスト。

SetPoint

P_TABLEVALUE / IfcInteger / IfcLabel

| Set Point | Indicates the setpoint and label. For toggle switches, there are two positions, 0 for off and 1 for on. For dimmer switches, the values may indicate the fully-off and full-on positions, where missing integer values in between are interpolated. For selector switches, the range indicates the available positions. An IfcTable may be attached (using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship) containing columns of the specified header names and types: 'Position' (IfcInteger): The discrete setpoint level. 'Sink' (IfcLabel): The Name of the switched input port (IfcDistributionPort with FlowDirection=SINK). 'Source' (IfcLabel): The Name of the switched output port (IfcDistributionPort with FlowDirection=SOURCE). 'Ratio' (IfcNormalizedRatioMeasure): The ratio of power at the setpoint where 0.0 is off and 1.0 is fully on.
| 設定ポイント | 設定ポイントと範囲を示す。トグルスイッチは2つのポジションがある：0 は オフ(OFF)、1 は オン(ON)。ディマースイッチは、全閉(fully-off) または　全開(fully-on) の他に、その間で取得可能な値をオプションで示す。選択型スイッチは選択可能なポジションの範囲を示す。

Link to this page