Pset_ChillerTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.14 Pset_ChillerTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcChiller

Natural language names

| Chiller Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

NominalCapacity

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Nominal Capacity | Nominal cooling capacity of chiller at standardized conditions as defined by the agency having jurisdiction.
| PuissanceNominale | Puissance froid nominale du groupe froid aux conditions standardisées telles que définies par l'organisation faisant autorité.

NominalEfficiency

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure

| Nominal Efficiency | Nominal chiller efficiency under nominal conditions.
| EfficacitéNominale | Efficactié nominale du groupe froid sous les conditions nominales.

NominalCondensingTemperature

P_SINGLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Nominal Condensing Temperature | Chiller condensing temperature.
| TemperatureCondensationNominale | Température de condensation du groupe froid.

NominalEvaporatingTemperature

P_SINGLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Nominal Evaporating Temperature | Chiller evaporating temperature.
| TempératureEvaporationNominale | Température d'évaporation du groupe froid.

NominalHeatRejectionRate

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Nominal Heat Rejection Rate | Sum of the refrigeration effect and the heat equivalent of the power input to the compressor.
| CoefficientEvacuationNominaleChaleur | Somme de l'effet de réfrigération et de la chaleur équivalente à la puisssance absorbée par le compresseur.

NominalPowerConsumption

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Nominal Power Consumption | Nominal total power consumption.
| ConsommationPuissanceNominale | Puissance de consommation totale nominale.

CapacityCurve

P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcPowerMeasure

| Capacity Curve | Chiller cooling capacity is a function of condensing temperature and evaporating temperature, data is in table form, Capacity = f (TempCon, TempEvp), capacity = a1+b1*Tei+c1*Tei^2+d1*Tci+e1*Tci^2+f1*Tei*Tci. This table uses multiple input variables; to represent, both DefiningValues and DefinedValues lists are null and IfcTable is attached using IfcPropertyConstraintRelationship and IfcMetric. Columns are specified in the following order: 1.IfcPowerMeasure:Capacity 2.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:CondensingTemperature 3.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:EvaporatingTemperature
| CourbePuissance | Puissance frigoifique du groupe froid qui est une fonction de la température de condensation et de la température d'évaporation, les informations sont sous la forme d'un tableau, Puissance = f(TempCon,TempEvp), puissance = a1+b1*Tei+c1*Tei^2+d1*Tci+e1*Tci^2+f1*Tei*Tci. Ce tableau utilises plusieurs entrées variables; pour la représenter, DefiningValues et DefinedValues sont pour les deux nulles et IfcTable est attachée en utilisant IfcPropertyConstraintRelationship et IfcMetric. Les colonnes sont indiquées dans l'ordre suivant: 1. IfcPowerMeasure: Capacity 2. IfcThermodynamicTemperatureMeasure: CondensingTemperature 3. IfcThermodynamicTemperatureMeasure: EvaporatingTemperature

CoefficientOfPerformanceCurve

P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcReal

| Coefficient Of Performance Curve | Chiller coefficient of performance (COP) is function of condensing temperature and evaporating temperature, data is in table form, COP= f (TempCon, TempEvp), COP = a2+b2*Tei+c2*Tei^2+d2*Tci+e2*Tci^2+f2*Tei*Tci. This table uses multiple input variables; to represent, both DefiningValues and DefinedValues lists are null and IfcTable is attached using IfcPropertyConstraintRelationship and IfcMetric. Columns are specified in the following order: 1.IfcPositiveRatioMeasure:CoefficientOfPerformance 2.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:CondensingTemperature 3.IfcThermodynamicTemperatureMeasure:EvaporatingTemperature
| CourbeCOP | Coefficient de Performance (COP) du groupe froid qui est une fonction de la température de condensation et de la température d'évaporation, les informations sont sous la forme d'un tableau, COP = f(TempCon,TempEvp), COP = a2+b1*Tei+c2*Tei^2+d2*Tci+e2*Tci^2+f2*Tei*Tci. Ce tableau utilises plusieurs entrées variables; pour la représenter, DefiningValues et DefinedValues sont pour les deux nulles et IfcTable est attachée en utilisant IfcPropertyConstraintRelationship et IfcMetric. Les colonnes sont indiquées dans l'ordre suivant: 1. IfcPowerMeasureCapacity 2. IfcThermodynamicTemperatureMeasure: CondensingTemperature 3. IfcThermodynamicTemperatureMeasure: EvaporatingTemperature

FullLoadRatioCurve

P_TABLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

| Full Load Ratio Curve | Ratio of actual power to full load power as a quadratic function of part load, at certain condensing and evaporating temperature, FracFullLoadPower = f ( PartLoadRatio).
| CourbeFonctionnementPleineCharge | Rapport entre la puissance instantanée et la puissance à pleine charge comme fonction quadratique de charge partielle, pour une certaine température de condensation et une température d'évaporation, FracFullLoadPower= f (CoefficientChargePartielle)

Link to this page