Pset_ProtectiveDeviceTrippingFunctionLCurve

BACnet MVD

#### 7.4.4.52 Pset_ProtectiveDeviceTrippingFunctionLCurve

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDeviceTrippingUnit

Natural language names

| Protective Device Tripping Function LCurve

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

IsSelectable

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Selectable | Indication whether the L-function can be switched off or not.
| 切り替え | 装置の “ON-OFF”状態を電気的表示が切り替え可能かどうか。

UpperCurrent1

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Upper Current1 | The current in [x In], indicating that for currents larger than UpperCurrent1 the I2t part of the L-function will trip the current.
| 上電流1 | [x In]の電流,電流をトリップするL関数のI2t部分は、上限電流1よりも大きい電流を示す。

UpperCurrent2

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Upper Current2 | The current in [x In], indicating the upper current limit of the upper time/current curve of the I2t part of the L-function.
| 上電流2 | [x In]の電流,電流をトリップするL関数のI2t部分は、上限時間/特性曲線よりも大きい電流を示す。

UpperTime1

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Upper Time1 | The time in [s], indicating that tripping times of the upper time/current curve lower than UpperTime1 is determined by the I2t part of the L-function.
| 上時間1 | [s]の時間,上時間より低い上部の時間/特性曲線のトリップ時間は、L-関数ののI2t部分によって決定される。

UpperTime2

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Upper Time2 | The time in [s], indicating the tripping times of the upper time/current curve at the UpperCurrent2.
| 上時間2 | [s]の時間,上電流2より上部の特性曲線のトリップ時間を示す

LowerCurrent1

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Lower Current1 | The current in [x In], indicating that for currents smaller than LowerCurrent1 the I2t part of the L-function will not trip the current,
| 下電流1 | [x In]の電流,電流をトリップするL関数のI2t部分は、下電流1よりも小さい電流を示す。

LowerCurrent2

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Lower Current2 | The current in [x In], indicating the upper current limit of the lower time/current curve of the I2t part of the L-function.
| 下電流2 | [x In]の電流,電流をトリップするL関数のI2t部分は、特性曲線よりも小さい電流を示す。

LowerTime1

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Lower Time1 | The time in [s], indicating that tripping times of the lower time/current curve lower than LowerTime1 is determined by the I2t part of the L-function.
| 下時間1 | [s]の時間,下時間より低い特性曲線のトリップ時間は、L-関数ののI2t部分によって決定される。

LowerTime2

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Lower Time2 | The time in [s], indicating the tripping times of the upper time/current curve at the LowerCurrent2.
| 下時間2 | [s]の時間,下電流2より下部の特性曲線のトリップ時間を示す。

Link to this page