Qto_SlabBaseQuantities

BACnet MVD

#### 6.1.5.13 Qto_SlabBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcSlab

Natural language names

| Slab Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Width

Q_LENGTH

| Dicke | Dicke der Decke, der Wert wird nur angegeben, wenn er konstant ist.
| Width | Nominal width (or thickness) of the slab. Only given, if the slab is prismatic (constant thickess).
| 幅 | スラブの厚さ。厚さが一定の場合。

Length

Q_LENGTH

| Länge | Länge der Decke (einer der beiden Abmasse in der parallelen Draufsicht auf die Decke). Wird nur bei rechteckigen Decken angegeben.
| Length | Length (one direction of the non-projected foot print area) of the slab. It shall only be provided, if the slab is rectangular.

Depth

Q_LENGTH

| Breite | Breite der Decke (einer der beiden Abmasse in der parallelen Draufsicht auf die Decke). Wird nur bei rechteckigen Decken angegeben.

Depth

Depth (one direction of the non-projected foot print area) of the slab. It shall only be provided, if the slab is rectangular.

> NOTE Also refered to as width, but not to be confused with the "Width" quantity, that denotes the thickness in the context of the slab.

Perimeter

Q_LENGTH

| Umfang | Umfang der Decke, der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine kostante Dicke hat.
| Perimeter | Perimeter measured along the outer boundaries of the slab. Only given, if the slab is prismatic (constant thickness).
| 周囲長 | スラブの外側周囲長。スラブが角柱型の場合。

GrossArea

Q_AREA

| Bruttofläche | Fläche der Decke (Ansichtsfläche, nicht projizierte oder Mantelfläche). Alle Öffnungen werden übermessen. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine kostante Dicke hat.
| Gross Area | Total area of the extruded area of the slab. Openings, recesses and projections are not taken into account. Only given, if the slab is prismatic.
| 面積 | スラブの面積。開口、へこみなどを考慮しない。

NetArea

Q_AREA

| Nettofläche | Fläche der Decke (Ansichtsfläche, nicht projizierte oder Mantelfläche). Alle Öffnungen werden abgezogen. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Decke eine kostante Dicke hat.
| Net Area | Total area of the extruded area of the slab. Openings and recesses are taken into account by subtraction, projections by addition. Only given, if the slab is prismatic.
| 正味面積 | スラブの面積。開口、へこみなどを考慮する。

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttovolumen | Bruttovolumen der Decke. Alle Öffnungen werden übermessen.
| Gross Volume | Total gross volume of the slab. Openings, recesses, and projections are not taken into account.
| 体積 | スラブの体積。開口、へこみなどを考慮しない。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettovolumen | Nettovolumen der Decke. Alle Öffnungen werden abgezogen.
| Net Volume | Total net volume of the slab. Openings and recesses are taken into account by subtraction, projections by addition.
| 正味体積 | スラブの体積。開口、へこみなどを考慮する。

GrossWeight

Q_WEIGHT

| Bruttogewicht | Gewicht der Decke. Alle Öffnungen und Aussparungen werden übermessen.
| Gross Weight | Total gross weight of the slab without add-on parts, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 重量 | スラブの重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理または開口やへこみなどを考慮しない。

NetWeight

Q_WEIGHT

| Nettogewicht | Gewicht der Decke. Alle Öffnungen und Aussparungen werden abgezogen.
| Net Weight | Total net weight of the slab without add-on parts, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味重量 | スラブの重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理または開口やへこみなどを考慮する。

Link to this page