Pset_TubeBundleTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.95 Pset_TubeBundleTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcTubeBundle

Natural language names

| Tube Bundle Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

NumberOfRows

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Rows | Number of tube rows in the tube bundle assembly.
| 列数 | チューブの集合の組立におけるチューブ列数

StaggeredRowSpacing

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Staggered Row Spacing | Staggered tube row spacing.
| 互い違いの列間隔 | 互い違いのチューブ列間隔

InLineRowSpacing

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| In Line Row Spacing | In-line tube row spacing.
| インライン列間隔 | インラインチューブ列間隔

NumberOfCircuits

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Circuits | Number of parallel fluid tube circuits.
| 平行流回路数 | 平行流チューブ回路数

FoulingFactor

P_SINGLEVALUE / IfcThermalResistanceMeasure

| Fouling Factor | Fouling factor of the tubes in the tube bundle.
| 汚れ係数 | チューブ束のチューブ汚れ係数

ThermalConductivity

P_SINGLEVALUE / IfcThermalConductivityMeasure

| Thermal Conductivity | The thermal conductivity of the tube.
| 熱伝導率 | チューブの熱伝導率

Length

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Length | Length of the tubes in the tube bundle.
| 長さ | チューブ束のチューブ長さ

Volume

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Volume | Total volume of fluid in the tubes and their headers.
| 流量 | チューブとヘッダー内の総流量

NominalDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Nominal Diameter | Nominal diameter or width of the tubes in the tube bundle.
| 公称直径 | チューブ束内のチューブ公称直径又は幅

OutsideDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Outside Diameter | Actual outside diameter of the tube in the tube bundle.
| 外径 | チューブ束内のチューブ実外径

InsideDiameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Inside Diameter | Actual inner diameter of the tube in the tube bundle.
| 内径 | チューブ束内のチューブ実内径

HorizontalSpacing

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Horizontal Spacing | Horizontal spacing between tubes in the tube bundle.
| 水平間隔 | チューブ束内のチューブ間水平間隔

VerticalSpacing

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Vertical Spacing | Vertical spacing between tubes in the tube bundle.
| 垂直間隔 | チューブ束内のチューブ間垂直間隔

HasTurbulator

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Has Turbulator | TRUE if the tube has a turbulator, FALSE if it does not.
| かくはん器有り | かくはん器有りの時 TRUE、無しの時 FALSE

Link to this page