Pset_DoorCommon

BACnet MVD

#### 6.1.4.11 Pset_DoorCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcDoor

Natural language names

| Door Common

Change log

Item | SPF | XML | Change | Description
--- | --- | --- | --- | ---
IFC4 Addendum 1
Pset_DoorCommon |  |  |  |
WaterTightnessRating |  |  | ADDED |
MechanicalLoadRating |  |  | ADDED |
WindLoadRating |  |  | ADDED |

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

FireRating

P_SINGLEVALUE / IfcLabel *

| Feuerwiderstandsklasse | Feuerwiderstandasklasse gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung.
| Fire Rating | Fire rating for the element. It is given according to the national fire safety classification.
| ResistanceAuFeu | Classement au feu de l'élément donné selon la classification nationale de sécurité incendie.
| 耐火等級 | 主要な耐火等級。関連する建築基準法、消防法などの国家基準を参照。
| 防火等级 | 该构件的防火等级。 该属性的依据为国家防火安全分级。

AcousticRating

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Schallschutzklasse | Schallschutzklasse gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie die als Mindestanforderung für die Schalldämmung der Tür gewährleistet sein muss.
| Acoustic Rating | Acoustic rating for this object. It is provided according to the national building code. It indicates the sound transmission resistance of this object by an index ratio (instead of providing full sound absorbtion values).
| IsolationAcoustique | Classement acoustique de cet objet. Donné selon le Code National du Bâtiment. Il indique la résistance à la transmission du son de cet objet par une valeur de référence (au lieu de fournir les valeurs totales d'absorption du son).
| 遮音等級 | 遮音等級情報。関連する建築基準法を参照。
| 隔音等级 | 该构件的隔音等级。 该属性的依据为国家建筑规范。为表示该构件隔音效果的比率（而不是完全吸收声音的值）。

SecurityRating

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Widerstandsklasse | Widerstandsklasse für den Einbruchschutz gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie die als Mindestanforderung für die Einbruchhemmung der Tür gewährleistet sein muss.
| Security Rating | Index based rating system indicating security level. It is giving according to the national building code.
| NiveauSecurite | Système de classification par indices, indiquant le niveau de sécurité.
| 防犯等級 | 防犯等級情報。関連する基準を参照。
| 安全等级 | 表示安全程度的参考性等级。 该属性的依据为国家建筑规范。

DurabilityRating

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Beanspruchungsklasse | Mechanische Widerstandsfähigkeit gegen immer wiederkehrende Bewegungen und Einflüsse gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie.
| Durability Rating | Durability against mechanical stress. It is given according to the national code or regulation.
| Durabilité | Durabilité au stress mécanique, selon une classification ou règlementation nationale.

HygrothermalRating

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Klimaklasse | Hygrothermische Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur- und Feuchteunterschiede gemäß der nationalen oder regionalen Richtlinie als Mindestanforderung gegen die Verformung der Tür.
| Hygrothermal Rating | Resistence against hygrothermal impact from different temperatures and humidities inside and outside. It is given according to the national code or regulation.
| Résistance hygrothermique | Résistance à l'impact hygrothermique des différences de température et d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, selon une classification ou règlementation nationale.

WaterTightnessRating | P_SINGLEVALUE / IfcLabel | Water tightness rating for this object. It is provided according to the national building code.
MechanicalLoadRating | P_SINGLEVALUE / IfcLabel | Mechanical load rating for this object. It is provided according to the national building code.
WindLoadRating | P_SINGLEVALUE / IfcLabel | Wind load resistance rating for this object. It is provided according to the national building code.

Infiltration

P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Luftdurchlässigkeit | Luftaustausch über die Fugen der geschlossenen Tür (Q-Wert). Gibt die Luftdurchlässigkeit der gesamten Tür bei einem Luftdruckniveau von 50 Pascal an.
| Infiltration | Infiltration flowrate of outside air for the filler object based on the area of the filler object at a pressure level of 50 Pascals. It shall be used, if the length of all joints is unknown.
| TauxInfiltration | Taux d'infiltration de l'air extérieur lorsqu'on soumet la porte à une pression de 50 pascals. Cette valeur sera utilisée si la longueur des joints n'est pas connue.

IsExternal

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean *

| Außenbauteil | Angabe, ob dieses Bauteil ein Aussenbauteil ist (JA) oder ein Innenbauteil (NEIN). Als Aussenbauteil grenzt es an den Aussenraum (oder Erdreich, oder Wasser).
| Is External | Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external element and faces the outside of the building.
| EstExterieur | Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment.
| 外部区分 | 外部の部材かどうかを示すブーリアン値。もしTRUEの場合、外部の部材で建物の外側に面している。
| 是否外部构件 | 表示该图元是否设计为外部构件。若是，则该图元为外部图元，朝向建筑物的外部。

ThermalTransmittance

P_SINGLEVALUE / IfcThermalTransmittanceMeasure *

| U-Wert | Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der Materialschichten. Hier der Gesamtwärmedurchgangskoeffizient der Bekleidung (für alle Schichten).
| Thermal Transmittance | Thermal transmittance coefficient (U-Value) of an element.
| Transmission thermique surfacique | Coefficient de transmission thermique surfacique (U). C'est le coefficient global de transmission thermique à travers le revêtement dans la direction du flux thermique (tous matériaux inclus). Nouvelle propriété de la version 2x4.
| 熱貫流率 | 熱貫流率U値。ここではカバリングを通した熱移動の方向における全体の熱還流率を示す。
| 导热系数 | 材料的导热系数（U值）。 表示穿过该覆盖层的整体导热系数（包括所有材料）。

GlazingAreaFraction

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveRatioMeasure

| Glasflächenanteil | Anteil der verglasten Fläche an der Gesamtfläche der Tür.
| Glazing Area Fraction | Fraction of the glazing area relative to the total area of the filling element. It shall be used, if the glazing area is not given separately for all panels within the filling element.
| FractionSurfaceVitree | Part de surface de vitrage par rapport à la surface totale de l'élément de remplissage. Doit être utilisée si la surface de vitrage n'est pas donnée séparément pour tous les panneaux occupant l'ouverture.

HandicapAccessible

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Behindertengerecht | Angabe, ob die Tür behindertengerecht gemäß der nationalen oder regionalen Verordnung ist (JA), oder nicht (NEIN).
| Handicap Accessible | Indication that this object is designed to be accessible by the handicapped. It is giving according to the requirements of the national building code.
| AccessibleHandicapes | Indique que cet objet est conçu pour être accessible aux handicapés. Indication donnée selon le Code National.

FireExit

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Notausgang | Angabe, ob die Tür ein Notausgang gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung ist (JA), oder nicht (NEIN)..
| Fire Exit | Indication whether this object is designed to serve as an exit in the case of fire (TRUE) or not (FALSE). Here it defines an exit door in accordance to the national building code.
| Sortie Secours | Indique si cet objet est conçu pour servir de sortie en cas d'incendie (VRAI) ou non (FAUX). Définition de la sortie de secours selon le Code National.
| 非常口区分 | このオブジェクトが火災時の非常口として設計されているかどうかを示すブーリアン値。ここでは関連する建築基準法における出口ドアとして定義している。
| 是否为紧急出口 | 表示该构件是否设计为火灾时的紧急出口。 该属性的依据为国家建筑规范。

HasDrive

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Antrieb | Angabe, ob dieses Bauteil einen automatischen Antrieb zum Öffnen und Schließen besitzt (JA) oder nicht (NEIN).
| Has Drive | Indication whether this object has an automatic drive to operate it (TRUE) or no drive (FALSE)

SelfClosing

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Selbstschliessend | Angabe, ob die Tür sicher und selbständig nach der Benutzung durch einen Türschließer schließt (Ja) oder nicht (NEIN).
| Self Closing | Indication whether this object is designed to close automatically after use (TRUE) or not (FALSE).
| FermetureAutomatique | Indique si cet objet est conçu pour une fermeture automatique après usage (VRAI) ou non (FAUX)
| 自動ドア閉機能区分 | このドアが自動的に閉まる機能を有するかどうかのブーリアン値。
| 是否自动关闭 | 表示该构件是否设计为自动关闭。

SmokeStop

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Rauchschutz | Angabe, ob die Tür einen Rauchschutz gemäß der nationalen oder regionalen Brandschutzverordnung gewährleistet (JA) oder nicht (NEIN). Rauchschutztüren müssen selbstschließend sein.
| Smoke Stop | Indication whether the object is designed to provide a smoke stop (TRUE) or not (FALSE).
| CoupeFumee | Indique si la porte est conçue pour une fonction coupe-fumée (VRAI) ou non (FAUX)
| 煙止め機能区分 | このドアが煙を止める機能を有するかどうかのブーリアン値。
| 是否防烟 | 表示该构件是否设计为防烟。

Link to this page