Pset_HumidifierTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.67 Pset_HumidifierTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcHumidifier

Natural language names

| Humidifier Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

Application

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_HumidifierApplication

| Application | Humidifier application. Fixed: Humidifier installed in a ducted flow distribution system. Portable: Humidifier is not installed in a ducted flow distribution system.
| 応用 | 加湿器の応用　(固定式：ダクト搬送系に設置する加湿器、可搬式：クト搬送系に設置しない加湿器)

Weight

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Weight | The weight of the humidifier.
| 重量 | 加湿器の重量

NominalMoistureGain

P_SINGLEVALUE / IfcMassFlowRateMeasure

| Nominal Moisture Gain | Nominal rate of water vapor added into the airstream.
| 加湿量の平均 | 気流に加わった水蒸気の平均量

NominalAirFlowRate

P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Nominal Air Flow Rate | Nominal rate of air flow into which water vapor is added.
| 気流量の平均 | 加湿される気流の平均量

InternalControl

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_HumidifierInternalControl

| Internal Control | Internal modulation control.
| 内部制御 | 内部調整の制御

WaterRequirement

P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Water Requirement | Make-up water requirement.
| 水必要量 | 補給水の必要量

SaturationEfficiencyCurve

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

| Saturation Efficiency Curve | Saturation efficiency as a function of the air flow rate.

AirPressureDropCurve

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcPressureMeasure

| Air Pressure Drop Curve | Air pressure drop versus air-flow rate.

Link to this page