Pset_TransformerTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.4.4.80 Pset_TransformerTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcTransformer

Natural language names

| Transformer Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

PrimaryVoltage

P_SINGLEVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

| Primary Voltage | The voltage that is going to be transformed and that runs into the transformer on the primary side.
| 第1電圧 | 変圧器の1次側に伝送される電圧。

SecondaryVoltage

P_SINGLEVALUE / IfcElectricVoltageMeasure

| Secondary Voltage | The voltage that has been transformed and is running out of the transformer on the secondary side.
| 第2電圧 | 変圧器の2次側へ出力される電圧。

PrimaryCurrent

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Primary Current | The current that is going to be transformed and that runs into the transformer on the primary side.
| 第1電流 | 変圧器の1次側に伝送される電流。

SecondaryCurrent

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Secondary Current | The current that has been transformed and is running out of the transformer on the secondary side.
| 第2電流 | 変圧器の2次側へ出力される電流。

PrimaryFrequency

P_SINGLEVALUE / IfcFrequencyMeasure

| Primary Frequency | The frequency that is going to be transformed and that runs into the transformer on the primary side.
| 第１周波数 | 変圧器の1次側に伝送される周波数。

SecondaryFrequency

P_SINGLEVALUE / IfcFrequencyMeasure

| Secondary Frequency | The frequency that has been transformed and is running out of the transformer on the secondary side.
| 第2周波数 | 変圧器の2次側に出力される周波数。

PrimaryApparentPower

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Primary Apparent Power | The power in VA (volt ampere) that has been transformed and that runs into the transformer on the primary side.
| 第1電力 | 変圧器の1次側に伝送される電力（VA: アンペア）。

SecondaryApparentPower

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Secondary Apparent Power | The power in VA (volt ampere) that has been transformed and is running out of the transformer on the secondary side.
| 第2電力 | 変圧器の2次側へ出力される電力（VA: アンペア）。

MaximumApparentPower

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Maximum Apparent Power | Maximum apparent power/capacity in VA (volt ampere).
| 最大電力 | 皮相電力/容量 の最大値　（VA:アンペア）。

SecondaryCurrentType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_SecondaryCurrentType

| Secondary Current Type | A list of the secondary current types that can result from transformer output.
| 第2電流タイプ | 変圧器より出力される第2電流の種類の一覧。

ShortCircuitVoltage

P_SINGLEVALUE / IfcComplexNumber

| Short Circuit Voltage | A complex number that specifies the real and imaginary parts of the short-circuit voltage at rated current of a transformer given in %.
| 短絡電圧 | %で与えられる変圧器の定格電流における短絡電圧の実数と虚数を定義する複素数。

RealImpedanceRatio

P_SINGLEVALUE / IfcRatioMeasure

| Real Impedance Ratio | The ratio between the real part of the zero sequence impedance and the real part of the positive impedance (i.e. real part of the short-circuit voltage) of the transformer. Used for three-phase transformer which includes a N-conductor.
| インピーダンス実部比率 | 零相インピーダンスと正相インピーダンス（例．短絡電圧の実部）の間の比率。N-コンダクターを含む三相トランスのために使用。

ImaginaryImpedanceRatio

P_SINGLEVALUE / IfcRatioMeasure

| Imaginary Impedance Ratio | The ratio between the imaginary part of the zero sequence impedance and the imaginary part of the positive impedance (i.e. imaginary part of the short-circuit voltage) of the transformer. Used for three-phase transformer which includes a N-conductor.
| インピーダンス虚部比率 | 零相インピーダンスと正相インピーダンス（例．短絡電圧の虚部）の間の比率。N-コンダクターを含む三相トランスのために使用。

TransformerVectorGroup

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TransformerVectorGroup

| Transformer Vector Group | List of the possible vector groups for the transformer from which that required may be set. Values in the enumeration list follow a standard international code where the first letter describes how the primary windings are connected, the second letter describes how the secondary windings are connected, and the numbers describe the rotation of voltages and currents from the primary to the secondary side in multiples of 30 degrees. D: means that the windings are delta-connected. Y: means that the windings are star-connected. Z: means that the windings are zig-zag connected (a special start-connected providing low reactance of the transformer); The connectivity is only relevant for three-phase transformers.

IsNeutralPrimaryTerminalAvailable

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Neutral Primary Terminal Available | An indication of whether the neutral point of the primary winding is available as a terminal (=TRUE) or not (= FALSE).
| 中性点第1ターミナルがあるかどうか | 一次巻線の中性点がターミナルの場合は（=TRUE）、違う場合は（= FALSE）として表示する

IsNeutralSecondaryTerminalAvailable

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is Neutral Secondary Terminal Available | An indication of whether the neutral point of the secondary winding is available as a terminal (=TRUE) or not (= FALSE).
| 中性点第2ターミナルがあるかどうか | 二次巻線の中性点がターミナルの場合は（=TRUE）、違う場合は（= FALSE）として表示する

Link to this page