Pset_ZoneCommon

BACnet MVD

#### 5.4.4.25 Pset_ZoneCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcZone

Natural language names

| Zone Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。

IsExternal

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Is External | Indication whether the element is designed for use in the exterior (TRUE) or not (FALSE). If (TRUE) it is an external zone at the outside of the building.
| Est extérieur | Indique si l'élément est conçu pour être utilisé à l'extérieur (VRAI) ou non (FAUX). Si VRAI, c'est un élément extérieur qui donne sur l'extérieur du bâtiment.
| 外部区分 | 外部の部材かどうかを示すブーリアン値。もしTRUEの場合、外部の部材で建物の外側に面している。

GrossPlannedArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Gross Planned Area | Total planned gross area for the zone. Used for programming the zone.
| Surface programmée brute | Surface programmée brute totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.
| 計画グロス面積 | 計画されたグロス面積。建物計画に際に使用。

NetPlannedArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Net Planned Area | Total planned net area for the zone. Used for programming the zone.
| Surface programmée nette | Surface programmée nette totale de la pièce. Telle que définie lors de la programmation.
| 計画ネット面積 | 計画されたネット面積。建物計画に際に使用。（通常は、柱型等を抜いた面積となる）

PubliclyAccessible

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Publicly Accessible | Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as a publicly accessible space, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE).
| AccessibleAuPublic | Indique si l'espace (par exemple des toilettes) est conçu pour être un espace accessible au public (TRUE) ou non (FALSE).
| 公共アクセス可能性 | この空間が公共アクセス空間かどうかを示すブーリアン値。例：公共トイレの場合（TRUE）。そうでなければ（FALSE）。

HandicapAccessible

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Handicap Accessible | Indication whether this space (in case of e.g., a toilet) is designed to serve as an accessible space for handicapped people, e.g., for a public toilet (TRUE) or not (FALSE). This information is often used to declare the need for access for the disabled and for special design requirements of this space.
| AccesHandicapes | Indique si l'élément est conçu pour être accessible aux handicapés (VRAI) ou non (FAUX). Cette information est souvent utilisée pour déclarer la nécessité d'un accès pour handicapés ou pour des contraintes spéciales de conception.
| ハンディキャップアクセス可能性 | この空間がハンディキャップ者向けの空間かどうかを示す（TRUE）。例：公共トイレの場合。そうでなければ（FALSE）。この情報は、障害者向け利用の必要性や特別なデザインの必要性を示すために利用される。

Link to this page