Pset_ReinforcementBarPitchOfContinuousFooting

BACnet MVD

#### 7.8.4.10 Pset_ReinforcementBarPitchOfContinuousFooting

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcFooting

Natural language names

| Reinforcement Bar Pitch Of Continuous Footing

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Description

P_SINGLEVALUE / IfcText

| Description | Description of the reinforcement.
| 説明 | 鉄筋の説明。

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

CrossingUpperBarPitch

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Crossing Upper Bar Pitch | The pitch length of the crossing upper bar.
| 上端筋間隔 | 交差する上端筋間隔。

CrossingLowerBarPitch

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Crossing Lower Bar Pitch | The pitch length of the crossing lower bar.
| 下端筋間隔 | 交差する下端筋間隔。

Link to this page