Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant

BACnet MVD

#### 7.6.4.3 Pset_FireSuppressionTerminalTypeFireHydrant

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcFireSuppressionTerminal / FIREHYDRANT

Natural language names

| Fire Suppression Terminal Type Fire Hydrant

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

FireHydrantType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_FireHydrantType

| Fire Hydrant Type | Defines the range of hydrant types from which the required type can be selected where. DryBarrel: A hydrant that has isolating valves fitted below ground and that may be used where the possibility of water freezing is a consideration. WetBarrel: A hydrant that has isolating valves fitted above ground and that may be used where there is no possibility of water freezing.
| 消火栓のタイプ | 消火栓の必要なタイプを定義する。 乾式l：凍結の可能性のあるとき地中に開放弁セット。 湿式：凍結の可能性のないとき地上に開放弁セット。

PumperConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Pumper Connection Size | The size of a connection to which a fire hose may be connected that is then linked to a pumping unit.
| ポンプ接続サイズ | ポンプユニットに接続されであろう消防ホースの接続サイズ。

NumberOfHoseConnections

P_SINGLEVALUE / IfcInteger

| Number Of Hose Connections | The number of hose connections on the hydrant (excluding the pumper connection).
| ホースの接続の数 | （ポンプ接続を除く）消火栓のホース接続の数。

HoseConnectionSize

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Hose Connection Size | The size of connections to which a hose may be connected (other than that to be linked to a pumping unit).
| ホース接続サイズ | 接続ホースのサイズ（ポンプユニット接続以外の）。

DischargeFlowRate

P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Discharge Flow Rate | The volumetric rate of fluid discharge.
| 放水流量 | 放水液体の体積。

FlowClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Flow Class | Alphanumeric indication of the flow class of a hydrant (may be used in connection with or instead of the FlowRate property).
| 流量クラス | 消火栓流量クラスの英数字表示（流量属性と一緒に、または代わりに用いられる）。

WaterIsPotable

P_SINGLEVALUE / IfcBoolean

| Water Is Potable | Indication of whether the water flow from the hydrant is potable (set TRUE) or non potable (set FALSE).
| 飲用水かどうか | 消火栓の水が飲用かどうかの表示（飲用：TRUEを設定、飲用以外：FALSEを設定）。

PressureRating

P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

| Pressure Rating | Maximum pressure that the hydrant is manufactured to withstand.
| 圧力 | 最大圧力、消火栓の耐圧。

BodyColor

P_SINGLEVALUE / IfcText

| Body Color | Color of the body of the hydrant. Note: Consult local fire regulations for statutory colors that may be required for hydrant bodies in particular circumstances.
| 本体色 | 消火栓本体の色。 注意：特定の状況で消火栓ボディに求められる地域消防規則法定色による。

CapColor

P_SINGLEVALUE / IfcText

| Cap Color | Color of the caps of the hydrant. Note: Consult local fire regulations for statutory colors that may be required for hydrant caps in particular circumstances.
| キャップ色 | 消火栓キャップの色。 注意：特定の状況で消火栓キャップに求められる地域消防規則法定色による。

Link to this page