Pset_TankTypePreformed

BACnet MVD

#### 7.5.4.92 Pset_TankTypePreformed

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcTank / PREFORMED

Natural language names

| Tank Type Preformed

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

PatternType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_TankPatternType

| Pattern Type | Defines the types of pattern (or shape of a tank that may be specified.
| パターンタイプ | 定義　パターンのタイプ（又はタンクの形状）が明示される。

EndShapeType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EndShapeType

| End Shape Type | Defines the types of end shapes that can be used for preformed tanks. The convention for reading these enumerated values is that for a vertical cylinder, the first value is the base and the second is the top; for a horizontal cylinder, the order of reading should be left to right. For a speherical tank, the value UNSET should be used.
| 末端形状タイプ | 定義　予めタンクに使用することができる端形状の種類を示す。これらの列挙された値を読み取るための規則は、垂直円筒に関しては、最初の値はベースです、そして、2番目は先端です。水平円筒に関しては、値は左から右に読む必要があります。球形タンクの場合、値はUNSETを使用する必要があります。

FirstCurvatureRadius

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| First Curvature Radius | FirstCurvatureRadius should be defined as the base or left side radius of curvature value.
| 最初の曲率半径 | 最初の曲率半径は、基本又は曲率の値の左側の半径として定義する必要があります。

SecondCurvatureRadius

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Second Curvature Radius | SecondCurvatureRadius should be defined as the top or right side radius of curvature value.
| 2番目の曲率半径 | 2番目の曲率半径は、曲率の値の先頭又は右側の半径として定義する必要があります。

Link to this page