Pset_BuildingElementProxyProvisionForVoid

BACnet MVD

#### 6.1.4.3 Pset_BuildingElementProxyProvisionForVoid

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBuildingElementProxy / PROVISIONFORVOID

Natural language names

| Building Element Proxy Provision For Void

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Shape

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Form | Anforderung an die Form des Durchbruchs, vordefinierte Werte sind "Rechteck", "Rund", und "Nicht definiert".
| Shape | The shape form of the provision for void, the minimum set of agreed values includes 'Rectangle', 'Round', and 'Undefined'.
| Forme | La forme de la réservation. L'ensemble des valeurs autorisées contient au moins "Rectangle", "Round" et "Undefined".
| 形状 | 空間の形状を定義します。少なくとも「四角形」、「円」、「未定義」の値を含みます。
| 形状 | 空构件的形状，当前得到认可的值至少包括“矩形”、“圆形”及“未定义”。

Width

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Breite | Geforderte Breite des Durchbruchs, wird nur dann angegeben, wenn der Wert des Attributes "Form" gleich "Rechteck" ist.
| Width | The requested width (horizontal extension in elevation) of the provision for void, only provided if the Shape property is set to "rectangle".
| Largeur | La largeur requise de la réservation (extension horizontale en élévation). Fournie seulement si la propriété Forme a pour valeur "Rectangle".
| 幅 | 空間の幅（高さにおける水平方向の拡張）を求める定義です。「四角形」の形状プロパティのみ提示されます。
| 宽度 | 空构件的宽度（在立面图中水平方向的长度），仅当“形状”属性为“矩形”时适用。

Height

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Höhe | Geforderte Höhe des Durchbruchs, wird nur dann angegeben, wenn der Wert des Attributes "Form" gleich "Rechteck" ist.
| Height | The requested height (vertical extension in elevation) of the provision for void", only provided if the Shape property is set to "rectangle".
| Hauteur | La hauteur requise de la réservation (extension verticale en élévation). Fournie seulement si la propriété Forme a pour valeur "Rectangle".
| 高さ | 空間の高さ（高さにおける垂直方向の拡張）を求める定義です。「四角形」の形状プロパティのみ提示されます。
| 高度 | 空构件的高度（在立面图中竖直方向的长度），仅当“形状”属性为“矩形”时适用。

Diameter

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Durchmesser | Geforderte Durchmesser des Durchbruchs, wird nur dann angegeben, wenn der Wert des Attributes "Form" gleich "Rund" ist.
| Diameter | The requested diameter (in elevation) of the provision for void, only provided if the Shape property is set to "round".
| Diamètre | Le diamètre requis de la réservation (en élévation). Fournie seulement si la propriété Forme a pour valeur "Round".
| 直径 | 空間における直径（高さにおける）を求める定義です。「円」形状プロパティのみに提示されます。
| 直径 | 空构件的直径（在立面图中），仅当“形状”属性为“圆形”时适用。

Depth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Tiefe | Geforderte Tiefe des Durchbruchs für eine Nische oder Aussparung. Wenn nicht angegeben, dann ist der geforderte Durchbruch eine Durchbruchsöffnung.
| Depth | The requested depth or thickness of the provision for void.
| Profondeur | La profondeur requise ou épaisseur de la réservation.
| 深さ | 空間の厚さに対しての深さが提示されます。
| 深度 | 空构件的深度或厚度。

System

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Anlage | Angabe zu welcher Anlage (oder Anlagen) der Durchbruch benötigt wird.
| System | he building service system that requires the provision for voids, e.g. 'Air Conditioning', 'Plumbing', 'Electro', etc.
| Système | Le système qui requiert la réservation (exemples : "Conditionnement d'air", "Plomberie", "Electricité")
| システム | 空間に提示される建物サービスシステムです。例えば「空調」「配管」「電気」です。
| 系统 | 需要空构件的建筑服务系统，例如，“空调”、“给排水”、“电气”等。

Link to this page