Pset_ConcreteElementGeneral

BACnet MVD

#### 7.8.4.1 Pset_ConcreteElementGeneral

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBeam,IfcBuildingElementProxy,IfcChimney,IfcColumn,IfcFooting,IfcMember,IfcPile,IfcPlate,IfcRailing,IfcRamp,IfcRampFlight,IfcRoof,IfcSlab,IfcStair,IfcStairFlight,IfcWall,IfcCivilElement

Natural language names

| Concrete Element General

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

ConstructionMethod

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Ausführung | Angabe, ob dieses Betonbauteil als Ortbeton ("In-Situ") oder als Fertigteil ("Precast") ausgeführt werden soll.
| Construction Method | Designator for whether the concrete element is constructed on site or prefabricated. Allowed values are: 'In-Situ' vs 'Precast'.

StructuralClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Structural Class | The structural class defined for the concrete structure (e.g. '1').
| 構造クラス | 構造クラスはコンクリート構造を定義した。（例えば「１」）

StrengthClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Betonfestigkeitsklasse | Klassifikation der Betonfestigkeit gemäß der aktuellen, im Projekt angewandten, Norm.
| Strength Class | Classification of the concrete strength in accordance with the concrete design code which is applied in the project.

ExposureClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Expositionsklasse | Klassifikation der Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen und physikalischen Einwirkungen gemäß der aktuellen, im Projekt angewandten, Norm.
| Exposure Class | Classification of exposure to environmental conditions, usually specified in accordance with the concrete design code which is applied in the project.

ReinforcementVolumeRatio

P_SINGLEVALUE / IfcMassDensityMeasure

| Bewehrungsgrad Volumen | Das geforderte Verhältnis der effektiven Masse der Bewehrung im Verhältnis zur effektiven Masse des Betons für dieses Element.
| Reinforcement Volume Ratio | The required ratio of the effective mass of the reinforcement to the effective volume of the concrete of a reinforced concrete structural element.

ReinforcementAreaRatio

P_SINGLEVALUE / IfcAreaDensityMeasure

| Bewehrungsgrad Fläche | Das geforderte Verhältnis der effektiven flächenbezogenen Masse der Bewehrung im Verhältnis zur effektiven Fläche des Betons für dieses Element.
| Reinforcement Area Ratio | The required ratio of the effective area of the reinforcement to the effective area of the concrete At any section of a reinforced concrete structural element.

DimensionalAccuracyClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Dimensional Accuracy Class | Classification designation of the dimensional accuracy requirement according to local standards.
| 寸法精度クラス | 国の基準が求める寸法精度の分類指定。

ConstructionToleranceClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Construction Tolerance Class | Classification designation of the on-site construction tolerances according to local standards.
| 製造許容クラス | 国の基準が求める現場での製造許容の分類指定。

ConcreteCover

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Betonüberdeckung | Abstand zwischen der Betonoberfläche und der Außenkante einer vom Beton umhüllten Bewehrung.
| Concrete Cover | The protective concrete cover at the reinforcing bars according to local building regulations.

ConcreteCoverAtMainBars

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Betonüberdeckung Hauptstäbe | Abstand zwischen der Betonoberfläche und der Außenkante den vom Beton umhüllten Bewehrungshauptstäben.
| Concrete Cover At Main Bars | The protective concrete cover at the main reinforcing bars according to local building regulations.
| 主筋のコンクリート被り | 国の建築基準に従い、主鉄筋をコンクリートの被りで保護する。

ConcreteCoverAtLinks

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Betonüberdeckung Verbindungsstäbe | Abstand zwischen der Betonoberfläche und der Außenkante der vom Beton umhüllten Bewehrungsverbindungsstäben.
| Concrete Cover At Links | The protective concrete cover at the reinforcement links according to local building regulations.
| 補強筋のコンクリート被り | 国の建築基準に従い、補強筋をコンクリートの被りで保護する。

ReinforcementStrengthClass

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Reinforcement Strength Class | Classification of the reinforcement strength in accordance with the concrete design code which is applied in the project. The reinforcing strength class often combines strength and ductility.

Link to this page