Pset_CompressorPHistory

BACnet MVD

#### 7.5.4.19 Pset_CompressorPHistory

PSET_PERFORMANCEDRIVEN / IfcCompressor

Natural language names

| Compressor PHistory

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

CompressorCapacity

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Compressor Capacity | The product of the ideal capacity and the overall volumetric efficiency of the compressor.
| PuissanceCompresseur | Le produit de la puissance optimale par le rendement global du compresseur.

EnergyEfficiencyRatio

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcReal

| Energy Efficiency Ratio | Energy efficiency ratio (EER).
| CoefficientEfficacitéThermique | EER, coefficient d'efficacité Thermique

CoefficientOfPerformance

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPositiveRatioMeasure

| Coefficient Of Performance | Coefficient of performance (COP).
| CoefficientPerformance | Coefficient de performance (COP).

VolumetricEfficiency

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Volumetric Efficiency | Ratio of the actual volume of gas entering the compressor to the theoretical displacement of the compressor.
| RendementVolumétrique | Rapport entre le volume effectif de gaz rentrant dans le compresseur et le volume déplacé théorique du compresseur.

CompressionEfficiency

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Compression Efficiency | Ratio of the work required for isentropic compression of the gas to the work delivered to the gas within the compression volume (as obtained by measurement).
| RendementCompression | Rapport entre le travail requis pour une compression isentropique du gaz et le travail fourni au gaz dans le volume comprimé (telq qu'obtenu par mesure).

MechanicalEfficiency

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Mechanical Efficiency | Ratio of the work (as measured) delivered to the gas to the work input to the compressor shaft.
| RendementMécanique | Rapport entre le travail fourni (tel que mesuré) au gaz et le travail fourni à l'arbre du compresseur.

IsentropicEfficiency

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Isentropic Efficiency | Ratio of the work required for isentropic compression of the gas to work input to the compressor shaft.
| RendementIsentropique | Rapport entre le travail requis pour une compression isentropique du gaz et le travail fourni à l'arbre du compresseur.

CompressorTotalEfficiency

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Compressor Total Efficiency | Ratio of the thermal cooling capacity to electrical input.
| RendementGlobalIsentropique | Rapport entre la puissance frigorifique et l'énergie électrique absorbée.

ShaftPower

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Shaft Power | The actual shaft power input to the compressor.
| PuissanceArbre | La puissance mécanique appliquée au niveau de l'arbre du compresseur.

InputPower

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Input Power | Input power to the compressor motor.
| PuissanceEntréeMoteur | Puissance fournie au moteur du compresseur.

LubricantPumpHeatGain

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Lubricant Pump Heat Gain | Lubricant pump heat gain.
| GainThermiqueLubrifiantPompe | Gain thermique par lubrification de la pompe à chaleur.

FrictionHeatGain

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Friction Heat Gain | Friction heat gain.
| GainThermiqueFriction | Gain thermique par friction.

CompressorTotalHeatGain

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcPowerMeasure

| Compressor Total Heat Gain | Compressor total heat gain.
| GainThermiqueTotalCompresseur | Gain thermique total au niveau du compresseur.

FullLoadRatio

P_REFERENCEVALUE / IfcTimeSeries / IfcNormalisedRatioMeasure

| Full Load Ratio | Ratio of actual power to full load power as a quadratic function of part load, at certain condensing and evaporating temperature, FracFullLoadPower = f ( PartLoadRatio).
| CoefficientChargeTotale | Rapport entre puissance actuelle sur la puissance à pleine charge, comme fonction quadratique de la charge partielle, à une température de condensation et une température d'évaporation donnée, FracFullLoadPower = f (RapportChargePartielle).

Link to this page