Pset_BoilerTypeWater

BACnet MVD

#### 7.5.4.11 Pset_BoilerTypeWater

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBoiler / WATER

Natural language names

| Boiler Type Water

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

NominalEfficiency

P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

| Nominal Efficiency | The nominal efficiency of the boiler as defined by the manufacturer. For water boilers, a function of inlet versus outlet temperature. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), NominalEfficiency(IfcNormalizedRatioMeasure). The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.
| EfficacitéNominale | Efficacité nominale de la chaudière tel que définie par le constructeur. Pour les chaudières à eau chaude, une fonction de la température en entrée par rapport à la température de sortie. Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant: - TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et EfficacitéNominale (IfcNormalisedRatioMeasure) dansValeursDefinies. IfcTable est lié à IfcPropertyTableValue qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.

HeatOutput

P_TABLEVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure / IfcEnergyMeasure

| Heat Output | Total nominal heat output as listed by the Boiler manufacturer. For water boilers, it is a function of inlet versus outlet temperature. For steam boilers, it is a function of inlet temperature versus steam pressure. Note: as two variables are used, DefiningValues and DefinedValues are null, and values are stored in IfcTable in the following order: InletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), OutletTemperature(IfcThermodynamicTemperatureMeasure), HeatOutput(IfcEnergyMeasure). The IfcTable is related to IfcPropertyTableValue using IfcMetric and IfcPropertyConstraintRelationship.
| RendementChaleur | Rendement total nominal tel que défini par le constructeur de chaudière. Pour les chaudières à eau chaude, une fonction de la température en entrée par rapport à la température de sortie. Remarque: Comme deux variables sont utilisées ValeurDefinir et ValeursDefinies sont nulles, et les valeurs sont enregistrées dans IfcTable dans l'ordre suivant: - TempératureEntrée (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) et TempératureSortie (IfcThermodynamicTemperatureMeasure) dans ValeursDefinir , et Rendement de chaleur (IfcEnergyMeasure) dansValeursDefinies. IfcPropertyTable est lié à IfcMetric qui utilise IfcMetric et IfcPropertyConstraintRelationship.

Link to this page