Qto_RampFlightBaseQuantities

BACnet MVD

#### 6.1.5.11 Qto_RampFlightBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcRampFlight

Natural language names

| Ramp Flight Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Length

Q_LENGTH

| Länge | Gesamtlänge der Rampe gemessen entlang der Lauflinie der Rampe.
| Length | Total length of the ramp flight along the walking line.

Width

Q_LENGTH

| Dicke | Dicke der Rampe. Der Wert wird nur dann angegeben, wenn diese konstant ist.
| Width | Thickness of the ramp flight. It should only be provided, if it is constant.

GrossArea

Q_AREA

| Bruttofläche | Gesamte Bruttofläche der Rampe (als wahre Fläche und nicht als projizierte Fläche). Alle Öffnungen werden übermessen. Wird nur bei konstanter Dicke der Rampe angegeben.
| Gross Area | Total area of the ramp flight (not the projected area). Openings, recesses and projections are not taken into account. Only given, if the ramp flight is prismatic.

NetArea

Q_AREA

| Nettofläche | Gesamte Nettofläche der Rampe (als wahre Fläche und nicht als projizierte Fläche). Alle Öffnungen werden abgezogen. Wird nur bei konstanter Dicke der Rampe angegeben.
| Net Area | Total area of the ramp flight (not the projected area). Openings and recesses are taken into account by subtraction, projections by addition. Only given, if the ramp flight is prismatic.

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttovolumen | Gesamtes Bruttovolumen der Rampe. Alle Öffnungen werden übermessen.
| Gross Volume | Total gross volume of the ramp flight. Openings, recesses, and projections are not taken into account.

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettovolumen | Gesamtes Nettovolumen der Rampe. Alle Öffnungen werden abgezogen.
| Net Volume | Total net volume of the ramp flight. Openings and recesses are taken into account by subtraction, projections by addition.

Link to this page