Qto_WallBaseQuantities

BACnet MVD

#### 6.1.5.15 Qto_WallBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcWall

Natural language names

| Wall Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Length

Q_LENGTH

| Länge | Länge der Wand entlang der Mittellinie der gesamten Wand.
| Length | Total nominal length of the wall along the wall center line (even if different to the wall path).
| 長さ | 壁の中心線に沿った長さ。

Width

Q_LENGTH

| Dicke | Dicke der Wand. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Dicke konstant ist.
| Width | Total nominal width (or thickness) of the wall measured perpendicular to the wall path. It should only be provided, if it is constant along the wall path.
| 幅 | 壁中心線に垂直に計測した壁の厚さ。壁中心線に沿って厚さが一定の場合のみ。

Height

Q_LENGTH

| Höhe | Höhe der Wand. Der Wert wird nur angegeben, wenn die Höhe konstant ist.
| Height | Total nominal height of the wall. It should only be provided, if it is constant along the wall path.
| 高さ | 壁の高さ。壁中心性に沿って高さが一定の場合のみ。

GrossFootprintArea

Q_AREA

| Bruttogrundfläche | Grundfläche oder Konstruktionsfläche der Wand. Öffnungen, wie von Türen, werden übermessen.
| Gross Footprint Area | Area of the wall as viewed by a ground floor view, not taking any wall modifications (like recesses) into account. It is also referred to as the foot print of the wall.
| フットプリント面積 | 平面図上に投影した壁の形状の面積。壁のへこみなどを考慮しない。

NetFootprintArea

Q_AREA

| Nettogrundfläche | Grundfläche oder Konstruktionsfläche der Wand. Öffnungen, wie von Türen, werden abgezogen.
| Net Footprint Area | Area of the wall as viewed by a ground floor view, taking all wall modifications (like recesses) into account. It is also referred to as the foot print of the wall.
| 正味フットプリント面積 | 平面図上に投影した壁の形状の面積。壁のへこみなどを考慮する。

GrossSideArea

Q_AREA

| Bruttofläche | Ansichtsfläche der Wand, gemessen als Schnittfläche an der Mittelinie der Wand. Alle Öffnungen dieser Fläche werden übermessen.
| Gross Side Area | Area of the wall as viewed by an elevation view of the middle plane of the wall. It does not take into account any wall modifications (such as openings).
| 側面面積 | 立面ビューによるカーテンウォールの面積。カーテンウォールに対する変形を考慮しない。

NetSideArea

Q_AREA

| Nettofläche | Ansichtsfläche der Wand, gemessen als Schnittfläche an der Mittelinie der Wand. Alle Öffnungen dieser Fläche werden abgezogen.
| Net Side Area | Area of the wall as viewed by an elevation view of the middle plane. It does take into account all wall modifications (such as openings).
| 正味側面面積 | 立面ビューによるカーテンウォールの面積。カーテンウォールに対する変形を考慮する。

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttovolumen | Bruttovolumen der Wand. Alle Öffnungen werden übermessen.
| Gross Volume | Volume of the wall, without taking into account the openings and the connection geometry.
| 体積 | スラブの体積。開口、へこみなどを考慮しない。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettovolumen | Nettovolumen der Wand. Alle Öffnungen werden abgezogen.
| Net Volume | Volume of the wall, after subtracting the openings and after considering the connection geometry.
| 正味体積 | スラブの体積。開口、へこみなどを考慮する。

GrossWeight

Q_WEIGHT

| Bruttogewicht | Gewicht der Wand. Alle Öffnungen oder Aussparungen werden übermessen.
| Gross Weight | Total gross weight of the wall, without add-on parts, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 重量 | スラブの重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理または開口やへこみなどを考慮しない。

NetWeight

Q_WEIGHT

| Nettogewicht | Gewicht der Wand. Alle Öffnungen oder Aussparungen werden abgezogen.
| Net Weight | Total net weight of the wall, without add-on parts, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味重量 | スラブの重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理または開口やへこみなどを考慮する。

Link to this page