Pset_FanTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.52 Pset_FanTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcFan

Natural language names

| Fan Type Common

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

MotorDriveType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_FanMotorConnectionType

| Motor Drive Type | Motor drive type: DIRECTDRIVE: Direct drive. BELTDRIVE: Belt drive. COUPLING: Coupling. OTHER: Other type of motor drive. UNKNOWN: Unknown motor drive type.
| モーター駆動種類 | モーター駆動種類 DIRECTDRIVE: ダイレクトドライブ BELTDRIVE: ベルトドライブ COUPLING: カップリング OTHER: その他

CapacityControlType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_FanCapacityControlType

| Capacity Control Type | InletVane: Control by adjusting inlet vane. VariableSpeedDrive: Control by variable speed drive. BladePitchAngle: Control by adjusting blade pitch angle. TwoSpeed: Control by switch between high and low speed. DischargeDamper: Control by modulating discharge damper.
| 容量制御方式 | InletVane: インレットベーン VariableSpeedDrive: 変速駆動 BladePitchAngle: 羽根ピッチ制御 TwoSpeed: 二速制御 DischargeDamper: 吐出ダンパ制御

OperationTemperatureRange

P_BOUNDEDVALUE / IfcThermodynamicTemperatureMeasure

| Operation Temperature Range | Allowable operation ambient air temperature range.
| 動作温度範囲 | 許容動作周囲温度範囲

NominalAirFlowRate

P_SINGLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure

| Nominal Air Flow Rate | Nominal air flow rate.
| 設計風量 | 設計風量

NominalTotalPressure

P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

| Nominal Total Pressure | Nominal total pressure rise across the fan.
| 設計全圧 | ファンでの設計全圧上昇

NominalStaticPressure

P_SINGLEVALUE / IfcPressureMeasure

| Nominal Static Pressure | The static pressure within the air stream that the fan must overcome to insure designed circulation of air.
| 設計静圧 | 設計空気循環量を保証するためにファンが克服しなければならない気流中の静圧

NominalRotationSpeed

P_SINGLEVALUE / IfcRotationalFrequencyMeasure

| Nominal Rotation Speed | Nominal fan wheel speed.
| 設計回転速度 | 設計ホイール速度

NominalPowerRate

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Nominal Power Rate | Nominal fan power rate.
| 設計動力 | 設計動力

OperationalCriteria

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Operational Criteria | Time of operation at maximum operational ambient air temperature.
| 動作環境 | 最大動作周囲温度での動作の時間

PressureCurve

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcPressureMeasure

| Pressure Curve | Pressure rise = f (flow rate).

EfficiencyCurve

P_TABLEVALUE / IfcVolumetricFlowRateMeasure / IfcNormalisedRatioMeasure

| Efficiency Curve | Fan efficiency =f (flow rate).

Link to this page