Qto_ColumnBaseQuantities

BACnet MVD

#### 6.1.5.4 Qto_ColumnBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcColumn

Natural language names

| Column Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Length

Q_LENGTH

| Länge | Physikalische Länge der Stütze ohne Berücksichtigung von Abschrägungen, Ausklinkungen, und ähnliches.
| Length | Total length of the column not taking into account any cut-out's or other processing features.
| 長さ | 柱の全体長。切断や他の処理の部分を考慮しない。

CrossSectionArea

Q_AREA

| Querschnittsfläche | Querschnittsfläche der Stütze.
| Cross Section Area | Total area of the cross section (or profile) of the column.
| 断面面積 | 柱の断面形状の面積。

OuterSurfaceArea

Q_AREA

| Mantelfläche | Mantelfläche der Stütze, die Querschnittsfläche am Anfang und Ende der Stütze wird nicht berücksichtigt.
| Outer Surface Area | Total area of the extruded surfaces of the column (not taking into account the end cap areas), normally generated as perimeter * length.
| 外表面面積 | 柱の表面の面積。エンドキャップの部分を考慮しない。通常周辺長と長さの積として算出される。

GrossSurfaceArea

Q_AREA

| Gesamtoberfläche | Gesamte Oberfläche als Summe von Mantelfläche + (2 x Querschnittsfläche). Es soll nur dann angegeben werden, wenn die Mantelfläche und die Querschnittsfläche nicht separat bestimmt werden können).
| Gross Surface Area | Total area of the column, normally generated as perimeter * length + 2 * cross section area. It is the sum of OuterSurfaceArea + (2 x CrossSectionArea) and shall only be given, if the OuterSurfaceArea and CrossSectionArea cannot be established separately.
| 表面面積 | 柱の面積。

NetSurfaceArea

Q_AREA

| Nettooberfläche | Nettooberfläche der Stütze, alle Öffnungen und Aussparungen werden von der Mantelfläche abgezogen.
| Net Surface Area | Net surface area of the column, normally generated as perimeter * length + 2 * cross section area taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttovolumen | Volumen der Stütze. Alle Öffnungen und Aussparungen werden übermessen.
| Gross Volume | Total gross volume of the column, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 体積 | 柱の体積。切断や他の処理の部分を考慮しない。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettovolumen | Volumen der Stütze. Alle Öffnungen und Aussparungen werden abgezogen.
| Net Volume | Total net volume of the column, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味体積 | 柱の体積。切断や他の処理の部分を考慮する。

GrossWeight

Q_WEIGHT

| Bruttogewicht | Gewicht der Stütze. Alle Öffnungen und Aussparungen werden übermessen.
| Gross Weight | Total gross weight of the column without add-on parts, not taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 重量 | 柱の重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理を考慮しない。

NetWeight

Q_WEIGHT

| Nettogewicht | Gewicht der Stütze. Alle Öffnungen und Aussparungen werden abgezogen.
| Net Weight | Total net weight of the column without add-on parts, taking into account possible processing features (cut-out's, etc.) or openings and recesses.
| 正味重量 | 柱の重量。付加されたパーツを除く。また、切断などの処理を考慮する。

Link to this page