Qto_BuildingBaseQuantities

BACnet MVD

#### 5.4.5.1 Qto_BuildingBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBuilding

Natural language names

| Building Base Quantities

Change log

Item | SPF | XML | Change | Description
--- | --- | --- | --- | ---
IFC4 Addendum 2
Qto_BuildingBaseQuantities |  |  |  |
EavesHeight |  |  | ADDED |
EavesHeigth |  |  | DELETED |

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Height

Q_LENGTH

| Firsthöhe | Systemhöhe des Geschosses, gemessen von der Oberkante Rohfdecke bis zur Oberkante Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt.
| Height | Standard gross height of this building, from the top surface of the construction floor, to the top surface of the construction floor or roof above. Only provided is there is a constant height.
| 高さ | 建物の高さ。

EavesHeight

Q_LENGTH

| Traufhöhe | Lichte des Geschosses, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zur Unterkante der Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt.
| Eaves Height |

FootprintArea

Q_AREA

| Bebaute Fläche | Bebaute Fläche des Baugrundstücks.
| Footprint Area | Gross area of the site covered by the building(s).
| 建築面積 | 建物が敷地を覆う全体の面積。

GrossFloorArea

Q_AREA

| Bruttogrundfläche | Summe aller Bruttogrundflächen der Räume und der Konstruktionsfläuchen aufgehender Bauelemente im Gebäude. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume und aufgehenden Bauelementen angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume und aufgehenen Bauelementen.
| Gross Floor Area | Sum of all gross areas of spaces within the building. It includes the area of construction elements within the building. May be provided in addition to the quantities of the spaces and the construction elements assigend to the building. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces and construction elements take precedence.
| 延べ床面積 | 建物の部屋の全面積を集計したもの。建物を構成する建築部材の面積も含む。

NetFloorArea

Q_AREA

| Nettogrundfläche | Summe aller Nettogrundflächen der Räume im Gebäude. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume.
| Net Floor Area | Sum of all net areas of spaces within the building. It excludes the area of construction elements within the building. May be provided in addition to the quantities of the spaces assigend to the building. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces take precedence.
| 正味床面積 | 建物の部屋の全面積を集計したもの。建物を構成する建築部材の面積も除外したもの。

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttorauminhalt | Summe aller Bruttorauminhalte der Räume eines Gebäudes, inklusive der Volumen der Baulemente (Gesamtrauminhalt, der von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird). Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume und Bauelemente angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume und Bauelemente.
| Gross Volume | Sum of all gross volumes of spaces enclosed by the building. It includes the volumes of construction elements within the building. May be provided in addition to the quantities of the spaces and the construction elements assigend to the building. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces and construction elements take precedence.
| 建物体積 | 建物により囲まれた空間の全体積を集計したもの。建物を構成する建築部材の体積も含む。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettorauminhalt | Summe aller Nettorauminhalte der Räume eines Gebäudes. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räumeangegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume.
| Net Volume | Sum of all net volumes of spaces enclosed by the building. It iexcludes the volumes of construction elements within the building. May be provided in addition to the quantities of the spaces assigend to the building. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces take precedence.
| 正味建物体積 | 建物により囲まれた空間の全体積を集計したもの。建物を構成する建築部材の体積を除外したもの。

Link to this page