Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMotorProtection

BACnet MVD

#### 7.4.4.47 Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMotorProtection

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDevice

Natural language names

| Protective Device Breaker Unit Type Motor Protection

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

PerformanceClasses

P_LISTVALUE / IfcLabel

| Performance Classes | A set of designations of performance classes for the breaker unit for which the data of this instance is valid. A breaker unit being a motor protection device may be constructed for different levels of breaking capacities. A maximum of 7 different performance classes may be provided. Examples of performance classes that may be specified include B, C, N, S, H, L, V.
| 能力クラス | モータ保護を行う開閉装置は、能力が違う最大7種類がある。名称の例として、B, C, N, S, H, L, Vが含まれる。

VoltageLevel

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_VoltageLevels

| Voltage Level | The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.
| 電圧レベル | 電圧レベルを選択。

ICU60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICU60947 | The ultimate breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.
| ICU60947 | IECの60947シリーズに基づいてテスト配線用遮断機またはモータ保護装置のための遮断容量を[A]で設定。

ICS60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICS60947 | The service breaking capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.
| ICS60947 | IECの60947シリーズに基づいてテスト配線用遮断機またはモータ保護装置のための遮断容量サービスを[A]で設定。

ICW60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICW60947 | The thermal withstand current in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series. The value shall be related to 1 s.
| ICW60947 | IEC60947シリーズに基づいてテストした配線遮断機またはモータ保護装置のための電流[A]に耐える温度。 値は、1sで与えられる。

ICM60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICM60947 | The making capacity in [A] for a circuit breaker or motor protection device tested in accordance with the IEC 60947 series.
| ICM60947 | IECの60947シリーズに基づいてテストした配線遮断機またはモータ保護装置のためので作る能力[A]。

Link to this page