Pset_DistributionChamberElementTypeFormedDuct

BACnet MVD

#### 6.2.4.3 Pset_DistributionChamberElementTypeFormedDuct

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcDistributionChamberElement / FORMEDDUCT

Natural language names

| Distribution Chamber Element Type Formed Duct

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

ClearWidth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Clear Width | The width of the formed space in the duct.
| 幅員 | ダクトスペースの幅。

ClearDepth

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Clear Depth | The depth of the formed space in the duct.
| 深さ | ダクトスペースの深さ。

WallThickness

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Wall Thickness | The thickness of the duct wall construction NOTE: It is assumed that chamber walls will be constructed at a single thickness.
| 壁の厚さ | ダクトスペース壁の厚さ。 注：ダクトスペースの壁は単層と仮定する

BaseThickness

P_SINGLEVALUE / IfcPositiveLengthMeasure

| Base Thickness | The thickness of the duct base construction NOTE: It is assumed that duct base will be constructed at a single thickness.
| 基部の厚さ | ダクトスペース床面の厚さ。 注：ダクトスペースの床は単層と仮定する

AccessCoverLoadRating

P_SINGLEVALUE / IfcText

| Access Cover Load Rating | The load rating of the access cover (which may be a value or an alphanumerically defined class rating).
| アクセス（点検）カバーの耐荷重 | アクセス（点検）カバーの耐荷重（数字或いはアルファベットで定義する）。

Link to this page