Pset_EnvironmentalImpactIndicators

BACnet MVD

#### 5.4.4.10 Pset_EnvironmentalImpactIndicators

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcElement

Natural language names

| Environmental Impact Indicators

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier

| Reference | Reference ID for this specified type in this project
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte de ce projet.
| 参照記号 | このプロジェクトのための参照記号。

FunctionalUnitReference

P_SINGLEVALUE / IfcLabel

| Functional Unit Reference | Reference to a database or a classification
| ReferenceUniteFonctionnelle | Référence à une base de données ou à une classification [NDT : référence, par exemple, à l'identification d'un produit dans la base INIES]
| 機能単位参照 | データベースやクラスへの参照。

Unit

P_SINGLEVALUE / IfcText

| Unit | The unit of the quantity the environmental indicators values are related with.
| Unite | Unité de la quantité prise en compte pour la détermination des impacts environnementaux.
| 単位 | 関連する環境指数値の数量単位。

LifeCyclePhase

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_LifeCyclePhase

| Life Cycle Phase | The whole life cycle or only a given phase from which environmental data are valid.
| PhaseCycleDeVie | Le cycle de vie complet ou seulement une de ses phases pour lequel les les données environnementales sont valides
| ライフサイクルフェーズ | 環境データが有効であるライフサイクル全てまたは特定の段階。

ExpectedServiceLife

P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure

| Expected Service Life | Expected service life in years.
| DureeDeVieTypique | Durée de vie typique exprimée en années.
| 期待される耐用期間 | 数年間の期待される耐用年数。

TotalPrimaryEnergyConsumptionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcEnergyMeasure

| Total Primary Energy Consumption Per Unit | Quantity of energy used as defined in ISO21930:2007.
| ConsommationTotaleEnergiePrimaireParUnite | Consommation d'énergie primaire utilisée, telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり全一次エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義されたエネルギー消費量。

WaterConsumptionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Water Consumption Per Unit | Quantity of water used.
| ConsommationEauParUnite | Quantité d'eau utilisée telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]. Exprimée en litres.
| 単位あたり水使用 | リットル単位で表現された水の消費量。

HazardousWastePerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Hazardous Waste Per Unit | Quantity of hazardous waste generated
| DechetsDangereuxParUnite | Quantité de déchets dangereux générés tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010].
| 単位あたり有害廃棄物 | 生成された有害な廃棄量。

NonHazardousWastePerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Non Hazardous Waste Per Unit | Quantity of non hazardous waste generated
| DechetsNonDangereuxParUnite | Quantité de déchets non dangereux générés tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010].
| 単位あたり非有害廃棄物 | 生成された無害な排気量。

ClimateChangePerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Climate Change Per Unit | Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2
| ChangementClimatiqueParUnite | Quantité d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en Kg d'équivalent CO2 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : ainsi que dans les normes PrEN15804:2008 et NF P01-010].
| 単位あたり気候変動 | CO2で計算された温室効果ガスの放出量。

AtmosphericAcidificationPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Atmospheric Acidification Per Unit | Quantity of gases responsible for the atmospheric acidification calculated in equivalent SO2
| AcidificationAtmospheriqueParUnite | Quantité de gaz responsables de l'acidification atmosphérique exprimée en Kg d'équivalent SO2 [NDT : selon les normes PrEN15804:2008 et NF P01-010].
| 単位あたり大気酸性化 | SO2で計算される大気の酸性化に影響するガスの量。

RenewableEnergyConsumptionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcEnergyMeasure

| Renewable Energy Consumption Per Unit | Quantity of renewable energy used as defined in ISO21930:2007
| ConsommationEnergieRenouvelableParUnite | Consommation d'énergie renouvelable telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり再生可能エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義される再生可能エネルギーの使用量。

NonRenewableEnergyConsumptionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcEnergyMeasure

| Non Renewable Energy Consumption Per Unit | Quantity of non-renewable energy used as defined in ISO21930:2007
| ConsommationEnergieNonRenouvelableParUnite | Consommation d'énergie non renouvelable telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり再生不可エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義される非再生エネルギーの使用量。

ResourceDepletionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Resource Depletion Per Unit | Quantity of resources used calculated in equivalent antimony
| EpuisementRessourcesParUnite | Quantité de ressources consommées exprimée en équivalent Antimoine telles que définies dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり資源消費 | アンチモンで計算される資源の使用量。

InertWastePerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Inert Waste Per Unit | Quantity of inert waste generated
| DechetsInertesParUnite | Quantité de déchets inertes générés [NDT : selon la norme NF P01-010]
| 単位あたり不活性廃棄物 | 生成された安定廃棄物の量。

RadioactiveWastePerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Radioactive Waste Per Unit | Quantity of radioactive waste generated
| DechetsRadioactifsParUnite | Quantité de déchets radioactifs générés [NDT : selon la norme NF P01-010]
| 単位あたり放射性廃棄物 | 生成された放射性廃棄物の量。

StratosphericOzoneLayerDestructionPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Stratospheric Ozone Layer Destruction Per Unit | Quantity of gases destroying the stratospheric ozone layer calculated in equivalent CFC-R11
| DestructionCoucheOzoneStartospheriqueParUnite | Quantité de gaz destructeurs de la couche d'ozone exprimée en équivalent CFC-R11 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり成層圏オゾン層破壊 | CFC-R11で計算される成層圏のオゾン層を破壊するガスの量。

PhotochemicalOzoneFormationPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Photochemical Ozone Formation Per Unit | Quantity of gases creating the photochemical ozone calculated in equivalent ethylene
| FormationOzonePhotochimiqueParUnite | Quantité de gaz producteurs d'ozone photochimique exprimée en équivalent ethylène tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]
| 単位あたり光化学オゾン生成 | エチレンで計算される光化学物質オゾンを生成するガスの量。

EutrophicationPerUnit

P_SINGLEVALUE / IfcMassMeasure

| Eutrophication Per Unit | Quantity of eutrophicating compounds calculated in equivalent PO4
| EutrophisationParUnite | Quantité de composés responsables de l'eutrophisation exprimée en équivalent P04 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme PrEN15804:2008]
| 単位あたり富栄養化 | PO4で計算される富栄養化する化合物の量。

Link to this page