Pset_BACnetDeviceObject

BACnet MVD

#### 7.2.4.18 Pset_BACnetDeviceObject

/ IfcController / PROGRAMMABLE

Natural language names

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---
System Status | P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BACnetDeviceStatus |
Vendor Identifier | P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier |
Protocol Version | P_SINGLEVALUE / IfcText |
Protocol Revision | P_SINGLEVALUE / IfcReal |
Protocol Service Supported | P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BACnetServicesSupported |
Protocol Object Type Supported | P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel |
Max APDU Length Accepted | P_SINGLEVALUE / IfcReal |
Segmentation Supported | P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_BACnetSegmentation |
APDU Timeout | P_SINGLEVALUE / IfcTimeMeasure |
Number of APDU Retries | P_SINGLEVALUE / IfcInteger |
Device Address Binding | P_REFERENCEVALUE / IfcPostalAddress / IfcValue |
Database Revision | P_SINGLEVALUE / IfcInteger |

Link to this page