Pset_EvaporatorTypeCommon

BACnet MVD

#### 7.5.4.48 Pset_EvaporatorTypeCommon

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcEvaporator

Natural language names

| Evaporator Type Common

Change log

Item | SPF | XML | Change | Description
--- | --- | --- | --- | ---
IFC4 Addendum 1
Pset_EvaporatorTypeCommon |  |  |  |
RefrigerantType |  |  | DELETED |

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

Reference

P_SINGLEVALUE / IfcIdentifier *

| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterstützt.
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types.
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour désigner un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas gérés par le logiciel.
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例：A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。
| 参考号 | 若未采用已知的分类系统，则该属性为该项目中该类型构件的参考编号（例如，类型A-1）。

Status

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ElementStatus*

| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Ergänzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Temporär" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vorübergehend eingebaut werden (wie Abstützungen, etc.)
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure).
| Statut | Statut de l'élément, principalement utilisé dans les projets de rénovation et de réhabilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel élément, EXISTANT pour un élément existant qui est conservé, DEMOLI pour un élément existant à démolir et TEMPORAIRE pour un élément temporaire (comme une structure support provisoire).
| 状態 | 要素（主にリノベーションまたは改修プロジェクトにおいて）の状態。 状態は、「新規(New)」－新しく追加される要素。「既存」－要素は存在し、かつ残りもの。「破壊」－要素は存在したが、廃棄されるもの。「一時的」－一時的に存在する要素（一時的にサポートしている構造のようなもの）。

EvaporatorMediumType

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EvaporatorMediumType

| Evaporator Medium Type | ColdLiquid: Evaporator is using liquid type of fluid to exchange heat with refrigerant. ColdAir: Evaporator is using air to exchange heat with refrigerant.
| 蒸発媒体 | ColdLiquidは：蒸発器は、冷媒と熱交換するために液状の流体を使用しています。 ColdAir：蒸発器は、冷媒と熱交換するために空気を使用している。

EvaporatorCoolant

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_EvaporatorCoolant

| Evaporator Coolant | The fluid used for the coolant in the evaporator.
| 蒸発器冷却剤 | 蒸発器で使用する流体（水、ブライン、グリコール、　他）

RefrigerantClass

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_RefrigerantClass

| Refrigerant Class | Refrigerant class used by the compressor. CFC: Chlorofluorocarbons. HCFC: Hydrochlorofluorocarbons. HFC: Hydrofluorocarbons.
| 冷媒分類 | 圧縮機で使用される冷媒種類 CFC: Chlorofluorocarbons. HCFC: Hydrochlorofluorocarbons. HFC: Hydrofluorocarbons. （CFC, HCFC, HFC, HYDROCARBONS, AMMONIA, CO2, H2O, その他）

ExternalSurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| External Surface Area | External surface area (both primary and secondary area).
| 外表面積 | 外表面積（一次・二次の両面積）

InternalSurfaceArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Internal Surface Area | Internal surface area.
| 内表面積 | 内部表面積

InternalRefrigerantVolume

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Internal Refrigerant Volume | Internal volume of evaporator (refrigerant side).
| 内部冷媒容積 | 蒸発器（冷媒側）の内部容積

InternalWaterVolume

P_SINGLEVALUE / IfcVolumeMeasure

| Internal Water Volume | Internal volume of evaporator (water side).
| 内部水容積 | 蒸発器（水側）の内部容積

NominalHeatTransferArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Nominal Heat Transfer Area | Nominal heat transfer surface area associated with nominal overall heat transfer coefficient.
| 設計熱交換面積 | 設計全熱交換係数の設計熱交換面積

NominalHeatTransferCoefficient

P_SINGLEVALUE / IfcThermalTransmittanceMeasure

| Nominal Heat Transfer Coefficient | Nominal overall heat transfer coefficient associated with nominal heat transfer area.
| 設計熱交換係数 | 設計熱交換面積の全熱交換係数

Link to this page