Pset_CableSegmentTypeConductorSegment

BACnet MVD

#### 7.4.4.22 Pset_CableSegmentTypeConductorSegment

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcCableSegment / CONDUCTORSEGMENT

Natural language names

| Cable Segment Type Conductor Segment

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

CrossSectionalArea

P_SINGLEVALUE / IfcAreaMeasure

| Cross Sectional Area | Cross section area of the phase(s) lead(s).
| 断面積 | 位相、リードの断面積。

Function

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_FunctionEnum

| Function | Type of function for which the conductor is intended.
| 機能 | 導体の機能のタイプ。

Material

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_MaterialEnum

| Material | Type of material from which the conductor is constructed.
| 材料 | 導体を構成する材料のタイプ。

Construction

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ConstructionEnum

| Construction | Purpose of informing on how the vonductor is constucted (interwined or solid). I.e. Solid (IEV 461-01-06), stranded (IEV 461-01-07), solid-/finestranded(IEV 461-01-11) (not flexible/flexible).
| 構造 | 導体の構成（より線か単線）の定義。すなわち単線（IEV 461-01-06）、より線（IEV 461-01-07）、フレキシブル導体（IEV 461-01-11）（フレキシブルか否か）で定義。

Shape

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_ShapeEnum

| Shape | Indication of the shape of the conductor.
| 形状 | 導体の形状を表示。

Link to this page