Qto_BuildingStoreyBaseQuantities

BACnet MVD

#### 5.4.5.2 Qto_BuildingStoreyBaseQuantities

QTO_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcBuildingStorey

Natural language names

| Building Storey Base Quantities

Quantities

QTO-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

GrossHeight

Q_LENGTH

| Systemhöhe | Systemhöhe des Geschosses, gemessen von der Oberkante Rohfdecke bis zur Oberkante Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt.
| Gross Height | Standard gross height of this storey, from the top surface of the construction floor, to the top surface of the construction floor or roof above. Only provided is there is a constant height.
| 階高 | 建物階の高さ。床の上面から上階の床面の上面までの距離。

NetHeigtht

Q_LENGTH

| Lichte Höhe | Lichte des Geschosses, gemessen von der Oberkante Rohdecke bis zur Unterkante der Rohdecke im darüberliegenden Geschoss. Wird nur angegeben, wenn es eine konstante Höhe gibt.
| Net Heigtht | Standard net height of this storey, from the top surface of the construction floor, to the bottom surface of the construction floor or roof above. Only provided is there is a constant height.
| 正味階高 | 建物階の高さ。床の上面から上階の床面の下面までの距離。

GrossPerimeter

Q_LENGTH

| Umfang | Äußerer Umfang des Geschosses entlang der äußeren Umfassungsbauteilen, die die Fassade bilden. Innere Öffnungen, z.B. von inneren Deckenöffnungen, werden nicht mit einbezogen.
| Gross Perimeter | Perimeter of the outer contour of the building story without taking interior slab openings into account.
| 周辺長 | 建物階の外側の周辺長。内部スラブの開口は考慮しない。

GrossFloorArea

Q_AREA

| Bruttogrundfläche | Summe aller Bruttogrundflächen der Räume und der Konstruktionsfläuchen aufgehender Bauelemente im Geschoss. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume und aufgehenden Bauelementen angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume und aufgehenen Bauelementen.
| Gross Floor Area | Sum of all gross areas of spaces within the building storey. It includes the area of construction elements within the building storey. May be provided in addition to the quantities of the spaces and the construction elements assigend to the storey. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces and construction elements take precedence.
| 床面積 | 建物階の部屋の全面積を集計したもの。建物を構成する建築部材の面積も含む。

NetFloorArea

Q_AREA

| Nettogrundfläche | Summe aller Nettogrundflächen der Räume im Geschoss. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume.
| Net Floor Area | Sum of all net areas of spaces within the building storey. It excludes the area of construction elements within the building storey. May be provided in addition to the quantities of the spaces assigend to the storey. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces take precedence.
| 正味床面積 | 建物階の部屋の全面積を集計したもの。建物を構成する建築部材の面積も除外したもの。

GrossVolume

Q_VOLUME

| Bruttorauminhalt | Summe aller Bruttorauminhalte der Räume eines Geschosses, inklusive der Volumen der Baulemente (Gesamtrauminhalt, der von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird). Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räume und Bauelemente angegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume und Bauelemente.
| Gross Volume | Sum of all gross volumes of spaces enclosed by the building storey. It includes the volumes of construction elements within the building storey. May be provided in addition to the quantities of the spaces and the construction elements assigend to the storey. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces and construction elements take precedence.
| 建物階体積 | 建物階により囲まれた空間の全体積を集計したもの。建物を構成する建築部材の体積も含む。

NetVolume

Q_VOLUME

| Nettorauminhalt | Summe aller Nettorauminhalte der Räume eines Geschosses. Kann zusätzlich zu den einzelnen Mengen der Räumeangegeben werden. Bei Inkonsistenz zählen die einzelnen Mengen der Räume.
| Net Volume | Sum of all net volumes of spaces enclosed by the building storey. It iexcludes the volumes of construction elements within the building storey. May be provided in addition to the quantities of the spaces assigend to the storey. In case of inconsistencies, the individual quantities of spaces take precedence.
| 正味建物階体積 | 建物階により囲まれた空間の全体積を集計したもの。建物を構成する建築部材の体積を除外したもの。

Link to this page