Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMCB

BACnet MVD

#### 7.4.4.46 Pset_ProtectiveDeviceBreakerUnitTypeMCB

PSET_TYPEDRIVENOVERRIDE / IfcProtectiveDevice / CIRCUITBREAKER

Natural language names

| Protective Device Breaker Unit Type MCB

Properties

buildingSMART Data Dictionary

PSD-XML

Name | Type | Description
--- | --- | ---

PowerLoss

P_SINGLEVALUE / IfcPowerMeasure

| Power Loss | The power loss in [W] per pole of the MCB when the nominal current is flowing through the MCB.
| 電力損失 | 定格電流がMCBに流れている時のMCBの極当たりの電力損失[W]。

VoltageLevel

P_ENUMERATEDVALUE / IfcLabel / PEnum_VoltageLevels

| Voltage Level | The voltage levels for which the data of the instance is valid. More than one value may be selected in the enumeration.
| 電圧レベル | 電圧レベルを選択。

NominalCurrents

P_LISTVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| Nominal Currents | A set of nominal currents in [A] for which the data of this instance is valid. At least one value shall be provided. Any value in the set shall not exceed the value of the UltimateRatedCurrent associated with the same breaker unit.
| 定格電流 | 定格電流[A]を少なくても1つ値をセットしなければならない。 セット内の任意の値の値を超えてはならない。 定格電流は、同じブレーカ部に関連付けられている。

ICU60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICU60947 | The ultimate breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60947 series.
| 定格限界短絡遮断容量 | IECの60947シリーズに基づいてテストされたMCBの定格限界短絡遮断容量を[A]で設定。

ICS60947

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICS60947 | The service breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60947 series.
| 定格使用短絡遮断容量 | IECの60947シリーズに基づいてテストされたMCBの定格使用短絡遮断容量を[A]で設定。

ICN60898

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICN60898 | The nominal breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60898 series.
| ICN60898 | IECの60898シリーズに基づいてテストされたMCBの定格遮断容量を[A]で設定。

ICS60898

P_SINGLEVALUE / IfcElectricCurrentMeasure

| ICS60898 | The service breaking capacity in [A] for an MCB tested in accordance with the IEC 60898 series.
| ICS60898 | IECの60898シリーズに基づいてテストされたMCBの遮断使用容量を[A]で設定。

Link to this page